    ©Copyright 2002-2007 Marvell®.
    Det tas forbehold om alle rettigheter.

    Lesmeg fil for YK60X86.sys, Windows Vista (32 bit)

    Denne filen inneholder

1 Oversikt
2 Nødvendige filer
3 Installasjon

3.1 Installere driveren
3.2 Oppdatere driveren

4 Parameter

## 1 Oversikt

    YK60X86.sys: 32-bit Miniport driver, NDIS6.0

## 2 Nødvendige filer

    Følgende filer er nødvendige for å installere driveren:

    YK60X86.sys:  Miniport driver, NDIS6.0
    YK60X86.inf: Skript for installasjonsoppsett
    YK60X86.CAT: digital signatur (kun hvis driveren er sertifisert)

## 3 Installasjon

3.1 Installere driveren

    Hvis operativsystemet ikke kan finne en driver for adapteren, er den
    installert som "Ethernet Controller" under "Andre enheter" i
    "Enhetsbehandling". I dette tilfellet må du oppdatere driver for å
    installere driveren. Detaljer ser du i neste avsnitt.

3.2 Oppdatere driveren

    Oppdatere driveren:

    1.  Høyre-klikk på MIN DATAMASKIN på skrivebordet.
    2.  Velg BEHANDLE.
    3.  Dobbeltklikk på din adapter i "Enhetsbehandling".
    4.  Velg DRIVER.
    5.  Klikk OPPDATER DRIVER...
    6.  Følg anvisningene i operativsystemet for å finne driveren.
    7.  Hvis den aktuelle driveren som blir funnet ikke er den du vil
        installere, velg boksen "Installer en annen driver".
    8.  Klikk på VIDERE.
    9.  Velg den driveren du vil installere fra driverlisten.
    10. Klikk på VIDERE.
    11. Hvis det vises en melding om at driveren ikke er digitalt signert av
        Microsoft, klikk JA.
    12. Klikk på AVSLUTT for å fullføre installasjonen.

    MERK: Den siste driverversjonen kan lastes ned fra vår
          nettside.

## 4 Parameter

    Med denne driveren kan du tilpasse mange muligheter for å optimere
    driften av din adapter.

    1.  I "Nettverk forbindelser", høyreklikk på den adapteren du vil konfigurere.
    2.  Velg "Egenskaper".
    3.  Klikk "Konfigurere".
    4.  Klikk "Avansert".
    5.  Velg den versjonen du vil endre i boksen "Egenskaper".
    6.  Tast inn ønsket verdi i boksen "Verdi".
    7.  Klikk på OK .
        Operativsystemet laster inn driveren igjen med endrede innstillinger.

    De parametrene som blir støttet av driveren er beskrevet nedenfor.

    Nettverkadresse (Network Address)
    ----------------------------------
    Standard verdi:  Innbrent adapteradresse
    Gyldig område:    "02-00-00-00-00-01" til "FE-FF-FF-FF-FF-FF" (heksadesimal),
                          der minst "multicast" bit (bit 0) ikke må settes (den
                          indikerer at adressefeltet inneholder en individuell
                          adresse) og "lokalt administrert" bit (bit 1) er satt
                          (adressen er tildelt av en lokal administrator).
                          Disse to bits er den første og andre bit som blir
                          overført til LAN mediet.

    FORSIKTIG: Hver enkelt MAC-nettverkadresse kan kun brukes en gang i ett
               nettverk. Det er ikke tillatt å tildele samme adresse til mer enn
               en adapter i samme nettverk fordi det kan forårsake alvorlige
               problemer.

    Du kan bruke en annen MAC-nettverkadresse enn den som er brent inn i adapteren
    ved å legge inn nettverkadressen i dette heksadesimale formatet:

    	f.eks.: 02-00-5A-98-12-34

    Hvis boksen for nettverkadressen forblir tom (eller et annet antall siffer er
    spesifisert), blir den nettverkadressen som er brent inn i adapteren brukt.

    Jumbopakke (Jumbo Packet)
    --------------------------
    Spesifiserer den rammestørrelsen som understøttes av driveren.
    Nettverkets kapasitet blir som regel større når det brukes Jumborammer
    med en størrelse > 1514.

    Standard verdi: "1514 Bytes"
    Gyldige verdier:
                  - "4088 Bytes"
                  - "9014 Bytes"

    MERK: Hvis du ikke er sikker på om nettverket ditt understøtter Jumborammer,
          ikke sett størrelsen på > 1514.

    MERK: For Fast Ethernet adaptere er gyldig område begrenset til 1514.

    IPv4 Kontrollsum offload (IPv4 Checksum Offload)
    -------------------------------------------------
    Blir brukt til å kontrollere maskinvare kontrollsum offload for IPv4 trafikk.
    Det skulle ikke være nødvendig å deaktivere kontrollsum offload.

    Standard verdi: "Tx & Rx aktivert"
    Gyldige verdier:
    	- "Tx & Rx aktivert"
    	- "Tx aktivert"
    	- "Rx aktivert"
    	- "Deaktivert"

    TCP Kontrollsum offload (IPv4), UDP Kontrollsum offload (IPv4),
    TCP Kontrollsum offload (IPv6), UDP Kontrollsum offload (IPv6)
    (Checksum Offload (TCP/UDP, IPv4/IPv6))
    ----------------------------------------------------------------
    Blir brukt til å kontrollere maskinvare kontrollsum offload for kombinasjoner
    av TCP/UDP og IP versjoner.
    Det skulle ikke være nødvendig å deaktivere kontrollsum offload.

    Standard verdi: "Tx & Rx aktivert"
    Gyldige verdier:
    	- "Tx & Rx aktivert"
    	- "Tx aktivert"
    	- "Rx aktivert"
    	- "Deaktivert"

    MERK: IPv6 parameter er ikke tilgjengelige for hver adaptertype.

    Vekke egenskaper (Wake-Up Capabilities)
    ----------------------------------------
    Standard verdi: "Magisk pakke & mønster samsvar"
    Gyldige verdier:
    	- "Ingen":
    		Vekke på LAN egenskaper er deaktivert
    	- "Magisk pakke" ("Magic Packet"):
    		Vekke med magisk pakke fra utkoplet tilstand,
    		Vekke OS-kontrollert fra hvile- eller standbytilstand
    	- "Mønster samsvar" ("Pattern Match"):
    		Vekke med en pakke som inneholder et spesielt mønster
    		fra utkoplet tilstand, vekke OS-kontrollert fra hvile- eller
    		standbytilstand
    	- "Magisk pakke & mønster samsvar" ("Magic Pattern &
                    Pattern Match"):
    		Vekke med begge fra utkoplet tilstand,
    		Vekke OS-kontrollert fra hvile- eller standbytilstand
    	- "Lenke endre" ("Link Change"):
    		Vekke med lenkeendring fra utkoplet tilstand,
    		Vekke OS-kontrollert fra hvile- eller standbytilstand

    Vekke fra utkopling (Wake From Shutdown)
    -----------------------------------------
    Standard verdi: "Av"
    Gyldige verdier:
    	- "Av"
    		Deaktivere adapterens egenskaper til å vekke
    		systemet fra utkoplet tilstand.
    	- "På"
    		Adapteren kan vekke systemet fra utkoplet
    		tilstand.

    Energy Star
    ------------
    Blir brukt til å redusere strømforbruket i standby og hviletilstand når
    vekke på LAN egenskaper er aktivert.

    Standard verdi: "Aktivert"
    Gyldige verdier:
    	- "Deaktivert":
    		Ingen energifunksjoner er koplet inn i adapteren.
    	- "Aktivert":
    		Lenkehastigheten er satt på 10 Mbps for å redusere strøm-
    		forbruket.

    Mottaksbuffer (Receive Buffers)
    --------------------------------
    Definerer antall mottaksbuffere tildelt av driveren.
    Hvis systemet ikke har nok ressurser, blir driveren ikke ladet.
    Når denne verdien økes kan kapasiteten forbedres.

    For Ethernet-adaptere som er basert på Yukon familien brukes følgende
    verdier:
    Standard verdi:  50 (desimal)
    Gyldig område:   3..500 (desimal)

    For Ethernet-adaptere som er basert på Yukon2 familien brukes følgende
    verdier:
    Standard verdi:  256 (desimal)
    Gyldig område:   256..512 (desimal)

    Overføringsbuffer (Transmit Buffers)
    -------------------------------------
    Definerer antall overføringsbuffere tildelt av driveren.
    Hvis systemet ikke har nok ressurser, blir driveren ikke ladet.
    Når denne verdien økes kan kapasiteten forbedres.

    For Ethernet-adaptere som er basert på Yukon familien brukes følgende
    verdier:
    Standard verdi:  50 (desimal)
    Gyldig område:   4..200 (desimal)

    For Ethernet-adaptere som er basert på Yukon2 familien brukes følgende
    verdier:
    Standard verdi:  256 (desimal)
    Gyldig område:   256..512 (desimal)

    Avbrudd moderasjon (Interrupt Moderation)
    ------------------------------------------
    Hvis det oppstår flere avbrudd enn det som er spesifisert, grupperer
    avbruddsmoderasjons-funksjonen disse avbruddene slik at flere datapakker kan
    behandles pr. avbrudd. Dette fører til lavere utnyttelse av CPU, men kan øke
    latenstiden.

    Standard verdi: "Aktivert"
    Gyldige verdier:
    	- "Aktivert"
    	- "Deaktivert"

    Maks IRQ per sek (Max. IRQ per Sec)
    ------------------------------------
    Spesifiserer avbruddsraten for avbruddsmoderasjon.
    Hvis avbruddsmoderasjonen er satt på "Av", blir den ignorert.

    Standard verdi:  5000 (desimal)
    Gyldig område:   1000..30000 (desimal)

    Logg statusmeldinger (Log Status Messages)
    -------------------------------------------
    Spesifiserer meldinger som skal logges i hendelsesprotokollen.

    Standard verdi: "Statusmeldinger"
    Gyldige verdier:
    	- "Alle meldinger":
    		Skal bare brukes til testformål.
    	- "Statusmeldinger":
    		Driveren setter opp en hendelsesprotokoll hver gang
    		lenkestatus endres.
    	- "Varsler":
    		Kun varsler eller feilmeldinger blir satt opp.
    	- "Feil":
    		 Kun feilmeldinger blir satt opp.
    	- "Ingen":
    		Alle drivermeldinger blir undertrykket (ikke
    		anbefalt).

    Hastighet & dupleks (Speed & Duplex)
    -------------------------------------
    Inneholder informasjon om auto-forhandling, dupleks egenskaper og lenke-
    hastighet.

    Standard verdi: "Auto forhandling" ("Auto-Negotiation")
    Gyldige verdier:
    	- "Auto forhandling"
    	- "10Mbps Halv dupleks"
    	- "10Mbps Full dupleks"
    	- "100Mbps Halv dupleks"
    	- "100Mbps Full dupleks"
    	- "1000Mbps Full dupleks"

    Auto-forhandling er bare aktivert når den er valgt. For alle andre verdier er
    den deaktivert.

    MERK: Denne parameteren gjelder ikke for fiberadaptere.

    Foretrukket port (Preferred Port)
    ----------------------------------
    Setter den foretrukkede porten for RLMT (Redundant Link Management Technology
    - Redundant lenkestyringsteknologi).
    Denne porten blir brukt for all nettverkstrafikk når mer enn en port har
    en aktiv lenke til nettverket.

    Standard verdi: "A"
    Gyldige verdier:
    	- "A"
    	- "B"

    MERK: Denne parameteren er kun tilgjengelig for dobbelt-lenke adaptere.

    RLMT modus (RLMT Mode)
    -----------------------
    Standard verdi: "CLS"
    Gyldige verdier:
    	- "CLS" (Check Link State - Kontroller lenkestatus):
    		RLMT bruker lenketilstanden som meldes fra adapteren
    		for hver port til å bestemme om porten kan
    		brukes til all nettverkstrafikk eller ikke.
    	- "CLP" (Check Local Port - Kontroller lokale porter):
    		RLMT overvåker nettverksveien mellom de to portene på
    		en adapter ved å regelmessig utveksle pakker mellom dem.
    		Denne modus krever en nettverkskonfigurasjon der
    		to porter "ser" hverandre (dvs. det må ikke være noen
    		ruter mellom portene).
    	- "CLPSS" (Check Local Ports and Segmentation Status –
    		Kontroller lokale porter og segmenteringsstatus):
    		Understøtter de samme funksjonene som "CLP" modus, og
    		kontrollerer i tillegg nettverk ved å sende BPDU
    		hallo pakker.
    		Denne modus virker bare når Gigabit Ethernet switcher er
    		installert på nettverket som er konfigurert til å bruke
    		strukturprotokollen.

    MERK: RLMT modi "CLP" og "CLPSS" er satt opp for drift i
          konfigurasjoner der det finnes en nettverksvei mellom portene
          på en adapter. De er ikke laget slik at de virker når adapterne er
          forbundet bak hverandre. Denne parameteren er kun tilgjengelig for
          dobbelt-lenke adaptere.

    Prioritet & VLAN (Priority & VLAN)
    -----------------------------------
    Aktiverer/deaktiverer 802.1p (QoS) og/eller 802.1q (VLAN) egenskap.

    Standard verdi: "Prioritet aktivert"
    Gyldige verdier:
    	- "Prioritet aktivert"
    	- "VLAN aktivert"
    	- "Prioritet & VLAN aktivert"
    	- "Prioritet & VLAN deaktivert"

    MERK: Dette aktiverer bare driverens egenskaper til å bearbeide slike pakker.
          Det må finnes en protokoll eller applikasjon som sender slike pakker
          videre til driveren.

    Flytkontroll (Flow Control)
    ----------------------------
    Innstiller flytkontrollegenskapene for auto-overføring.

    Standard verdi: "Tx & Rx aktivert"
    Gyldige verdier:
    	- "Deaktivert":
    		Ingen lenkepartner har lov til å sende PAUSE rammer.
    	- "Tx & Rx aktivert":
    		Begge lenkepartnere har lov til å sende PAUSE rammer.

    Denne parameteren kan innstilles for hver port for seg, noe som er til hjelp
    hvis porten på den andre kabelenden ikke kan bearbeide alle mulige
    kombinasjoner. Når standard innstilling er brukt skal adapteren automatisk
    kunne oppdage egenskapene hos peer-porten.

    Stor send offload (IPv4) (Large Send Offload (IPv4))
    -----------------------------------------------------
    Brukes til å kontrollere egenskapene hos Stor send offload for IPv4 trafikk.

    Standard verdi: "Aktivert"
    Gyldige verdier:
    	- "Aktivert":
    		De store pakkene blir segmentert på adapteren før de blir
                    sendt til nettverket. Ved å bruke denne metoden blir
                    belastingen på prosessoren mindre.
    	- "Deaktivert":
    		Pakkene blir ikke segmentert av adapteren.

    MERK: Denne parameteren er kun tilgjengelig fra adaptere som er basert på
          Yukon2 brikke.

    Stor send offload v2 (IPv4), Stor send offload v2 (IPv6)
    (Large Send Offload v2 (IPv4/IPv6))
    ---------------------------------------------------------
    Brukes til å kontrollere egenskapene hos Stor send offload versjon 2 for IPv4
    og IPv6 trafikk.

    Standard verdi: "Aktivert"
    Gyldige verdier:
    	- "Aktivert"
    	- "Deaktivert"

    MERK: Disse parametrene er ikke tilgjengelige for hver adaptertype

    Motta sideskalering (Receive-Side Scaling)
    -------------------------------------------
    Aktiverer/deaktiverer balanseringen av mottakslast på nettverket fra en
    nettsverksadapter over flere CPUer.

    Standard verdi: "Deaktivert"
    Gyldige verdier:
    	- "Aktivert"
    	- "Deaktivert"

    MERK: Denne parameteren er ikke tilgjengelig for hver adaptertype.

    *** Slutt på Readme filen***