    ©Copyright 2002-2007 Marvell®.
    Kaikki oikeudet pidätetään.

    Lueminut-tiedosto tiedostolle YK60X86.sys, Windows Vista (32 bit)

    Tämä tiedosto sisältää

1 Yleistä
2 Vaaditut tiedostot
3 Asennus

3.1 Ohjaimen asennus
3.2 Ohjaimen päivitys

4 Parametrit

## 1 Yleistä

    YK60X86.sys: 32-bittinen Miniport-ohjain, NDIS6.0

## 2 Vaaditut tiedostot

    Ohjaimen asentaminen vaatii seuraavat tiedostot:

    YK60X86.sys:  Miniport-ohjain, NDIS6.0
    YK60X86.inf: asennuksen komentojono
    YK60X86.CAT: digitaalinen allekirjoitus (vain jos ohjain on sertifioitu)

## 3 Asennus

3.1 Ohjaimen asennus

    Jos käyttöjärjestelmä ei löydä ohjainta sovittimelle, se asennetaan
    "Ethernet-ohjaimeksi" kohtaan "Muut laitteet" "Laitehallintaan". Tässä
    tapauksessa ohjaimen asennus edellyttää ohjainpäivitystä. Katso lisätietoja
    seuraavasta osasta.

3.2 Ohjaimen päivitys

    Ohjaimen päivittäminen:

    1.  Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöydällä olevaa OMA TIETOKONE
        -kuvaketta.
    2.  Valitse HALLITSE.
    3.  Kaksoisnapsauta "Laitehallinnassa" olevaa sovitinta.
    4.  Valitse OHJAIN.
    5.  Valitse PÄIVITÄ OHJAIN...
    6.  Noudata esiin tulevia käyttöjärjestelmän ohjeita ohjaimen etsinnässä.
    7.  Jos uusin ohjain ei ole asennettava
        ohjain, valitse valintaruutu "Asenna jokin muista ohjaimista".
    8.  Valitse SEURAAVA.
    9.  Valitse ohjainluettelosta asennettava ohjain.
    10. Valitse SEURAAVA.
    11. Jos näyttöön tulee sanoma, jossa sanotaan, ettei ohjain ole Microsoftin
        digitaalisesti allekirjoittama, valitse KYLLÄ.
    12. Lopeta asennus napsauttamalla VALMIS.

    HUOM. Ohjaimen uusimman version voi ladata meidän Web-
          sivustostamme.

## 4 Parametrit

    Ohjaimesta voidaan muuttaa useita eri asetuksia niin, että sovittimen toiminta
    voidaan optimoida.

    1.  Napsauta kohdassa "Verkkoyhteydet" kakkospainikkeella sovitinta, jonka
        haluat määrittää.
    2.  Valitse "Ominaisuudet".
    3.  Valitse "Määritä".
    4.  Napsauta "Lisäasetukset".
    5.  Valitse "Ominaisuus"-luettelosta muutettava asetus.
    6.  Kirjoita haluamasi arvo "Arvo"-ruutuun.
    7.  Napsauta OK.
        Käyttöjärjestelmä lataa ohjaimen uudelleen muuttuneilla asetuksilla.

    Ohjaimen tukemat parametrit on kuvattu alla.

    Verkko-osoite (Network Address)
    --------------------------------
    Oletusarvo:  poltettu adapterin osoite
    Kelpaava alue:    "02-00-00-00-00-01" - "FE-FF-FF-FF-FF-FF" (heksadesimaali),
                          jossa ainakaan "multicast"-bittiä (bittiä 0) ei saa
                          asettaa (se osoittaa osoitekentän sisältävän kelpaavan
                          osoitteen) ja "paikallisen hallinnan" bitti (bitti 1)
                          asetetaan (osoitteen on antanut paikallinen
                          järjestelmänvalvoja). Nämä kaksi bittiä ovat
                          LAN-verkossa lähetettävä ensimmäinen ja toinen bitti.

    VAROITUS: Yhtä verkon MAC-osoitetta saa käyttää vain kerran
              verkossa. Saman osoitteen määrittäminen useammalle kuin yhdelle
              sovittimelle samaan verkkoon voi aiheuttaa vakavia
              verkko-ongelmia eikä ole sallittua.

    Jos haluat käyttää muuta MAC-osoitetta kuin adapteriin poltettua osoitetta,
    syötä verkko-osoite seuraavassa heksadesimaalimuodossa:

    	esim.: 02-00-5A-98-12-34

    Jos verkko-osoite jätetään tyhjäksi (tai määritetään eri määrä
    numeroita), adapteriin poltettua verkko-osoitetta käytetään.

    Jumbo-paketti (Jumbo Packet)
    -----------------------------
    Määrittää ohjaimen tukeman kehystyypin koon.
    Verkon suoritustaso yleensä kasvaa, kun käytetään Jumbo-kehystä, jonka
    koko > 1514.

    Oletusarvo: "1514 tavua"
    Kelpaavat arvot:
                  - "4088 tavua"
                  - "9014 tavua"

    HUOM. Jos et ole varma, tukeeko verkkosi Jumbo-kehyksiä,
          älä aseta kooksi > 1514.

    HUOM. Fast Ethernet -sovittimissa suurin sallittu arvo on 1514.

    IPv4 tarkistussumma purkaus (IPv4 Checksum Offload)
    ----------------------------------------------------
    Tällä tarkistetaan laitteiston tarkistussumman purkaus IPv4-liikenteelle.
    Ei pitäisi olla tarvetta poistaa käytöstä tarkistussumman purkausta.

    Oletusarvo: "Lähetys ja vastaanotto käytössä"
    Kelpaavat arvot:
    	- "Lähetys ja vastaanotto käytössä"
    	- "Lähetys otettu käyttöön"
    	- "Vastaanotto otettu käyttöön"
    	- "Pois käytöstä"

    TCP tarkastussumman purkaus (IPv4), UDP tarkastussumman purkaus (IPv4),
    TCP tarkastussumman purkaus (IPv6), UDP tarkastussumman purkaus (IPv6)
    (Checksum Offload (TCP/UDP, IPv4/IPv6))
    ------------------------------------------------------------------------
    Tällä tarkistetaan laitteiston tarkistussumman purku
    TCP/UDP- ja IP-versioiden yhdistelmille.
    Ei pitäisi olla tarvetta poistaa käytöstä tarkistussumman purkua.

    Oletusarvo: "Lähetys ja vastaanotto käytössä"
    Kelpaavat arvot:
    	- "Lähetys ja vastaanotto käytössä"
    	- "Lähetys otettu käyttöön"
    	- "Vastaanotto otettu käyttöön"
    	- "Pois käytöstä"

    HUOM. IPv6-parametreja ei ole saatavissa kaikille adapterityypeille.

    Herätysmahdollisuudet (Wake-Up Capabilities)
    ---------------------------------------------
    Oletusarvo: "Magic-paketti & kuvion sopivuus"
    Kelpaavat arvot:
    	- "Ei mitään" ("Magic Packet"):
    		Etäherätystoiminnot ovat poissa käytöstä
    	- "Magic-paketti"
    		Herätys sammutustilasta Magic-paketin avulla,
    		herätys käyttöjärjestelmän ohjaaman uni- tai valmiustilasta.
    	- "Kuvion sopivuus" ("Pattern Match"):
    		Herätys paketilla, joka sisältää erikoiskaavan
    		sammutustilasta, herätys käyttöjärjestelmän ohjaaman uni- tai
    		valmiustilasta
    	- "Magic-paketti & kuvion sopivuus" ("Magic Pattern & Pattern
               Match"):
    		Herätys kummallakin sammutustilasta,
    		herätys käyttöjärjestelmän ohjaaman uni- tai valmiustilasta.
    	- "Linkin vaihto" ("Link Change"):
    		Herätys linkin muutoksella sammutustilasta,
    		herätys käyttöjärjestelmän ohjaaman uni- tai valmiustilasta.

    Herätys sammutuksesta (Wake From Shutdown)
    -------------------------------------------
    Oletusarvo: "Pois"
    Kelpaavat arvot:
    	- "Pois päältä"
    		Poistaa käytöstä adapterin mahdollisuudet herättää
    		järjestelmä sammutustilasta.
    	- "Päällä"
    		Antaa adapterin herättää järjestelmän sammutus-
    		tilasta.

    Energy Star
    -----------
    Tällä vähennetään virrankulutusta valmius- ja unitilassa, kun
    etäherätystoiminto on käytössä.

    Oletusarvo: "Käytössä"
    Kelpaavat arvot:
    	- "Pois käytöstä":
    		Energiansäästötoiminnot ei käytössä adapterissa.
    	- "Käytössä":
    		Linkin nopeudeksi vaihdetaan 10 Mbps, jotta virran-
    		kulutus laskee.

    Puskureiden vastaanotto (Receive Buffers)
    ------------------------------------------
    Määrittää ohjaimelle määritettyjen vastaanottopuskurien määrän.
    Jos järjestelmässä ei ole riittävästi resursseja, ohjaimen lataus
    epäonnistuu. Tämän arvon nostaminen parantaa suoritustasoa.

    Yukon-perheeseen perustuvissa Ethernet-sovittimissa käytetään seuraavia
    arvoja:
    Oletusarvo:     50 (desimaali)
    Kelpaava alue:  3..500 (desimaali)

    Yukon2-perheeseen perustuvissa Ethernet-sovittimissa käytetään seuraavia
    arvoja:
    Oletusarvo:     256 (desimaali)
    Kelpaava alue:  256..512 (desimaali)

    Puskureiden lähetys Transmit Buffers)
    --------------------------------------
    Määrittää ohjaimelle määritettyjen lähetyspuskurien määrän.
    Jos järjestelmässä ei ole riittävästi resursseja, ohjaimen lataus
    epäonnistuu. Tämän arvon nostaminen parantaa suoritustasoa.

    Yukon-perheeseen perustuvissa Ethernet-sovittimissa käytetään seuraavia
    arvoja:
    Oletusarvo:     50 (desimaali)
    Kelpaava alue:  4..200 (desimaali)

    Yukon2-perheeseen perustuvissa Ethernet-sovittimissa käytetään seuraavia
    arvoja:
    Oletusarvo:     256 (desimaali)
    Kelpaava alue:  256..512 (desimaali)

    Keskeytä moderaatio (Interrupt Moderation)
    -------------------------------------------
    Jos keskeytyksiä tapahtuu määritettyä nopeammin, keskeytysvalvonnan
    toiminto ryhmittää nämä keskeytykset niin, että useita datapaketteja voidaan
    käsitellä yhtä keskeytystä kohden. Tämä johtaa keskussuorittimen käyttöasteen
    laskuun, mutta voi nostaa latenssia.

    Oletusarvo: "Käytössä"
    Kelpaavat arvot:
    	- "Käytössä"
    	- "Pois käytöstä"

    Maks. IRQ per sek. (Max. IRQ per Sec)
    --------------------------------------
    Määrittää keskeytysnopeuden keskeytysvalvonnalle.
    Jos keskeytysvalvonnan asetuksena on "Pois päältä", se ohitetaan.

    Oletusarvo:     5000 (desimaali)
    Kelpaava alue:  1000..30000 (desimaali)

    Lokitilaviestit (Log Status Messages)
    --------------------------------------
    Määrittää ilmoitukset, jotka kirjataan tapahtumalokiin.

    Oletusarvo: "Tilaviestit"
    Kelpaavat arvot:
    	- "Kaikki viestit":
    		Käytä vain testeissä.
    	- "Tilaviestit":
    		Ohjain luo tapahtumalokin joka kerta, kun
    		linkin tila muuttuu.
    	- "Varoitukset":
    		Vain varoitus- tai virheilmoitukset generoidaan.
    	- "Virheet":
    		Vain virheilmoitukset generoidaan.
    	- "Ei mitään":
    		Kaikki ohjaimen ilmoitukset estetään (ei suositella).

    Nopeus & kaksisuuntainen (Speed & Duplex)
    ------------------------------------------
    Sisältää tietoja automaattisesti neuvottelusta,
    kaksisuuntaisuusominaisuuksista ja linkin nopeudesta.

    Oletusarvo: "Automaattinen neuvottelu"
    Kelpaavat arvot:
    	- "Automaattinen neuvottelu" ("Auto-Negotiation")
    	- "10 mbps yksisuuntainen"
    	- "10 mbps kaksisuuntainen"
    	- "100 mbps yksisuuntainen"
    	- "100 mbps kaksisuuntainen"
    	- "1000 mbps kaksisuuntainen"

    Automaattinen neuvottelu on käytössä vain, kun se on valittuna. Kaikkien
    muiden arvojen kohdalla se on poissa käytöstä.

    HUOM. Tämä parametri ei ole käytettävissä kuitusovittimien kohdalla.

    Haluttu portti (Preferred Port)
    --------------------------------
    Määrittää suositun portin RLMT:lle (Redundant Link Management Technology -
    Redundantti linkinhallinnan tekniikka).
    Tätä porttia käytetään kaikkeen verkkoliikenteeseen, kun useammalla kuin
    yhdellä portilla on aktiivinen linkki verkkoon.

    Oletusarvo: "A"
    Kelpaavat arvot:
    	- "A"
    	- "B"

    HUOM. Tämä parametri on käytettävissä vain kahden linkin adaptereissa.

    RLMT-tila (RLMT Mode)
    ----------------------
    Oletusarvo: "CLS"
    Kelpaavat arvot:
    	- "CLS" (Check Link State - Tarkista linkin tila):
    		RLMT käyttää adapterilaitteen raportoimaa linkin tilaa
    		kunkin portin kohdalla määrittäessään, voidaanko porttia
    		käyttää kaikkeen verkkoliikenteeseen vai ei.
    	- "CLP" (Check Local Port - Tarkista paikallinen portti):
    		RLMT valvoo verkkopolkua adapterin kahden portin välillä
    		vaihtamalla säännöllisesti niiden välillä paketteja.
    		Tämä tila edellyttää verkon kokoonpanoa, jossa
    		kaksi porttia "näkevät" toisensa (eli porttien välillä ei
                    saa olla reititintä).
    	- "CLPSS" (Check Local Ports and Segmentation Status - Tarkista
                    paikalliset portit ja segmentoinnin tila):
    		Tukee samoja toimintoja kuin "CLP"-tila ja
    		tarkistaa lisäksi verkon segmentoinnin lähettämällä BPDU-
    		tervehdyspaketteja.
    		Tämä tila toimii vain, kun Gigabit Ethernet -kytkimiä on
    		asennettu verkkoon ja ne on määritetty käyttämään
    		Spanning tree -protokollaa.

    HUOM. RLMT-tilat "CLP" ja "CLPSS" on suunniteltu toimimaan
          kokoonpanoissa, joissa yhden sovittimen porttien välillä on
          verkkopolku. Niitä ei ole suunniteltu toimimaan, kun adapterit on
          kytketty "seläkkäin." Tämä parametri on käytettävissä vain kahden
          linkin adaptereissa.

    Prioriteetti & VLAN (Priority & VLAN)
    --------------------------------------
    Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä 802.1p (QoS)- ja/tai 802.1q (VLAN) -ominaisuuden.

    Oletusarvo: "Prioriteetti otettu käyttöön"
    Kelpaavat arvot:
    	- "Prioriteetti otettu käyttöön"
    	- "VLAN otettu käyttöön"
    	- "Prioriteetti & VLAN otettu käyttöön"
    	- "Prioriteetti & VLAN pois käytöstä"

    HUOM. Tämä ottaa vain käyttöön ohjaimen kyvyn käsitellä tällaisia paketteja.
          Lisäksi tarvitaan protokolla tai sovellus, joka siirtää tällaiset
          paketit ohjaimeen.

    Vuonohjaus (Flow Control)
    --------------------------
    Määrittää vuonohjauksen automaattiselle neuvottelulle.

    Oletusarvo: "Lähetys ja vastaanotto käytössä"
    Kelpaavat arvot:
    	- "Pois käytöstä":
    		Mikään linkkikumppani ei saa lähettää PAUSE-kehyksiä.
    	- "Lähetys ja vastaanotto käytössä":
    		Kumpikin linkkikumppani saa lähettää TAUKO-kehyksiä.

    Tämä parametri voidaan asettaa erikseen kullekin portille, mistä on hyötyä,
    jos kaapelin toisessa päässä oleva portti ei voi käsitellä kaikkia mahdollisia
    yhdistelmiä. Oletusasetusta käytettäessä adapterin tulisi automaattisesti
    tunnistaa vertaisportin ominaisuudet.

    Sanomien lohkomisen purkaus (IPv4) (Large Send Offload (IPv4))
    ---------------------------------------------------------------
    Tällä tarkistetaan sanomien lohkon purun mahdollisuus IPv4-liikenteelle.

    Oletusarvo: "Käytössä"
    Kelpaavat arvot:
    	- "Käytössä":
    		Suuret paketit segmentoidaan adapterissa ennen lähettämistä
    		verkkoon. Näin kuorma siirtyy pois
    		suorittimelta.
    	- "Pois käytöstä":
    		Adapteri ei segmentoi paketteja.

    HUOM. Tämä parametri on käytettävissä alkaen adaptereista, jotka perustuvat
          Yukon2-siruun.

    Sanomien lohkomisen purkaus v2 (IPv4),
    Sanomien lohkomisen purkaus v2 (IPv6)
    (Large Send Offload v2 (IPv4/IPv6))
    ---------------------------------------
    Tällä tarkistetaan sanomien lohkojen purun version 2 mahdollisuus IPv4- ja
    IPv6-liikenteelle.

    Oletusarvo: "Käytössä"
    Kelpaavat arvot:
    	- "Käytössä"
    	- "Pois käytöstä"

    HUOM. Näitä parametreja ei ole saatavissa kaikille adapterityypeille.

    Sivuskaalauksen vastaanotto (Receive-Side Scaling)
    ---------------------------------------------------
    Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä vastaanottavan verkon kuorman tasapainotuksen
    verkkosovittimesta monella suorittimella.

    Oletusarvo: "Pois käytöstä"
    Kelpaavat arvot:
    	- "Käytössä"
    	- "Pois käytöstä"

    HUOM. Tämä parametri ei ole käytettävissä kaikilla adapterityypeillä.

    *** Lueminut-tiedoston loppu ***