    ©Copyright 2002-2007 Marvell®.
    Vse pravice pridržane.

    Datoteka Berime za YK60X64.sys, Windows Vista (64 bitni)

    Ta datoteka vsebuje

1 Pregled
2 Zahtevane datoteke
3 Namestitev

3.1 Namestitev gonilnika
3.2 Posodobitev gonilnika

4 Parametri

## 1 Pregled

    YK60X64.sys: 64-bitni Miniport gonilnik, NDIS6.0

## 2 Zahtevane datoteke

    Za namestitev gonilnika so potrebne naslednje datoteke:

    YK60X64.sys:  Miniport gonilnik, NDIS6.0
    YK60X64.inf: namestitveni skript,
    YK60X64.CAT: digitalni podpis (samo če ima gonilnik potrdilo).

## 3 Namestitev

3.1 Namestitev gonilnika

    Če operacijski sistem ne najde gonilnika za kartico, se ta namesti kot
    »krmilnik Ethernet« pod »Druge naprave« v »Upravitelju naprav«.
    V tem primeru morate gonilnik posodobiti, če ga želite namestiti.
    Za več podrobnosti si oglejte naslednji razdelek.

3.2 Posodobitev gonilnika

    Posodobitev gonilnika:

    1.  Na namizju z desno miškino tipko kliknite na MOJ RAČUNALNIK.
    2.  Izberite UPRAVLJAJ.
    3.  V »Upravitelju naprav« dvakrat kliknite na svojo kartico.
    4.  Izberite GONILNIK.
    5.  Kliknite na POSODOBITEV GONILNIKA …
    6.  Sledite navodilom operacijskega sistema in poiščite gonilnik.
    7.  Če gonilnik, ki naj bi bil najnovejši, ni tisti, ki ga želite
        namestiti, obkljukajte polje »Namesti enega od drugih gonilnikov«.
    8.  Kliknite NAPREJ.
    9.  S seznama gonilnikov izberite tistega, ki ga želite namestiti.
    10. Kliknite NAPREJ.
    11. Če se vam prikaže sporočilo, da Microsoft gonilnika ni digitalno
        podpisal, kliknite DA.
    12. Kliknite KONČAJ, da končate namestitev.

    OPOMBA: Najnovejšo različico gonilnika si lahko prenesete z naše spletne
    strani.

## 4 Parametri

    Gonilnik vam omogoča spreminjanje več možnosti, da lahko optimizirate
    delovanje svoje kartice.

    1.  V “Omrežnih povezavah” z desno miškino tipko kliknite na kartico,
        ki jo želite konfigurirati.
    2.  Izberite »Lastnosti«.
    3.  Kliknite »Konfiguriraj«.
    4.  Kliknite »Napredno«.
    5.  V polju »Lastnost« izberite možnost, ki jo želite spremeniti.
    6.  V polje »Vrednost« vnesite želeno vrednost.
    7.  Kliknite V REDU.
        Operacijski sistem bo gonilnik ponovno naložil s spremenjenimi
        nastavitvami.

    Parametri, ki jih gonilnik podpira, so opisani spodaj.

    Omrežni naslov (Network Address)
    ---------------------------------
    Privzeta vrednost:  tovarniško določen naslov mrežne kartice
    Veljaven obseg:    "02-00-00-00-00-01" do "FE-FF-FF-FF-FF-FF" (šestnajstiško),
                          pri čemer vsaj zadnji “večvrstni” bit (bit 0) ne sme
                          biti določen (nakazuje, da naslovno polje vsebuje
                          posamezen naslov) in “lokalno upravljan” bit (bit 1)
                          mora biti določen (naslov mu je dodelil lokalni
                          administrator).
                          Ta dva bita sta prenesena prvi in drugi na nosilcu LAN.

    OPOZORILO: Vsak posamezen omrežni naslov MAC je v omrežju mogoče uporabiti
               samo enkrat. Če isti naslov pripišete več kot eni kartici
               v istem omrežju, lahko to povzroči resne težave in omrežje
               ne bo delovalo.

    Če želite uporabiti naslov MAC, ki je drugačen od tovarniško določenega,
    vnesite omrežni naslov v naslednji šestnajstiški obliki:

    	npr.: 02-00-5A-98-12-34

    Če polje z omrežnim naslovom pustite prazno (ali če vnesete drugačno število
    števk), bo uporabljen tovarniško določen naslov.

    Jumbo paket (Jumbo Packet)
    ---------------------------
    Določa velikost okvira, ki ga gonilnik podpira.
    Delovanje vašega omrežja se običajno izboljša, če se uporabijo
    Jumbo okvirji z velikostjo > 1514 are used.

    Privzeta vrednost: "1514 bajtov"
    Veljavne vrednosti:
                  - "4088 bajtov"
                  - "9014 bajtov"

    OPOMBA: Če niste prepričani, ali vaše omrežje podpira,
            Jumbo okvirje, potem velikosti ne nastavite na > 1514.

    OPOMBA: Za kartice Fast Ethernet je veljaven razpon
            omejen na 1514.

    Prelaganje kontrole vsote IPv4 (IPv4 Checksum Offload)
    -------------------------------------------------------
    Uporablja se za nadzor strojnega prelaganja kont. vsote za promet IPv4.
    Prelaganja kont. vsote ni treba onemogočiti.

    Privzeta vrednost: "Tx in Rx omogočeno"
    Veljavne vrednosti:
    	- "Tx in Rx omogočeno"
    	- "Tx omogočeno"
    	- "Rx omogočeno"
    	- "Onemogočeno"

    TCP prelaganje kontrole vsote (IPv4), UDP prelaganje kontrole vsote (IPv4),
    TCP prelaganje kontrole vsote (IPv6), UDP prelaganje kontrole vsote (IPv6)
    (Checksum Offload (TCP/UDP, IPv4/IPv6))
    ----------------------------------------------------------------------------
    Uporablja se za nadzor strojnega prelaganja kont. vsote za kombinacije
    različic TCP/UDP in IP.
    Prelaganja kontrole vsote ni treba onemogočiti.

    Privzeta vrednost: "Tx in Rx omogočeno"
    Veljavne vrednosti:
    	- "Tx in Rx omogočeno"
    	- "Tx omogočeno"
    	- "Rx omogočeno"
    	- "Onemogočeno"

    OPOMBA: Parametri IPv6 niso na voljo za vsako vrsto kartice.

    Zmogljivosti zbujanja (Wake-Up Capabilities)
    ---------------------------------------------
    Privzeta vrednost: "Čarobni paket & ujemanje vzorca"
    Veljavne vrednosti:
    	- "Brez":
    		Zmogljivosti zbujanja LAN so onemogočene
    	- "Čarobni paket" ("Magic Packet"):
    		Zbujanje s pomočjo čarobnega paketa iz stanja zaustavitve,
    		Zbujanje nadzira OS iz stanja mirovanja ali pripravljenosti
    	- "Ujemanje vzorca" ("Pattern Match"):
    		Zbujanje s paketom, ki vsebuje poseben vzorec
    		stanja zaustavitve, stanja zbujanja z nadzorom OS iz
                    mirovanja ali stanja pripravljenosti
    	- "Čarobni paket & ujemanje vzorca" ("Magic Pattern & Pattern Match"):
    		Zbujanje z obema iz stanja zaustavitve,
    		stanja zbujanja z nadzorom OS iz mirovanja ali stanja
    		pripravljenosti
    	- "Sprememba povezave" ("Link Change"):
    		Zbujanje s spremembo povezave iz stanja zaustavitve,
    		stanja zbujanja z nadzorom OS iz mirovanja ali stanja
    		pripravljenosti

    Zbujanje iz zaustavitve (Wake From Shutdown)
    ---------------------------------------------
    Privzeta vrednost: "Izklop"
    Veljavne vrednosti:
    	- "Izklop"
    		Onemogoči zmogljivosti kartice, da zbudi
    		Sistem iz stanja zaustavitve.
    	- "Vklop"
    		Omogoči kartici, da zbudi sistem iz stanja zaustavitve.

    Energy Star
    ------------
    Uporablja se za zmanjševanje porabe električne energije
    v stanjih pripravljenosti in mirovanja, če so omogočene
    zmogljivosti zbujanja LAN.

    Privzeta vrednost: "Omogočeno"
    Veljavne vrednosti:
    	- "Onemogočeno":
    		Funkcije varčevanja z energijo na kartici niso vključene.
    	- "Omogočeno":
    		Hitrost povezave se preklopi na 10 Mbps, da se zmanjša
    		poraba energije.

    Sprejemni medpomnilniki (Receive Buffers)
    ------------------------------------------
    Določa število sprejemnih medpomnilnikov, ki jih dodeli gonilnik.
    Če sistem nima dovolj sredstev, se gonilnik ne bo naložil.
    Povišanje te vrednosti lahko izboljša delovanje.

    Za kartice Ethernet iz družine Yukon se uporabljajo naslednje vrednosti:
    Privzeta vrednost:  50 (desetiško)
    Veljaven obseg:     3..500 (desetiško)

    Za kartice Ethernet iz družine Yukon2 se uporabljajo naslednje vrednosti:
    Privzeta vrednost:  256 (desetiško)
    Veljaven obseg:     256..512 (desetiško)

    Oddajni medpomnilniki (Transmit Buffers)
    -----------------------------------------
    Določa število oddajnih medpomnilnikov, ki jih dodeli gonilnik.
    Če sistem nima dovolj sredstev, se gonilnik ne bo naložil.
    Povišanje te vrednosti lahko izboljša delovanje.

    Za kartice Ethernet iz družine Yukon se uporabljajo naslednje vrednosti:
    Privzeta vrednost:  50 (desetiško)
    Veljaven obseg:     4..200 (desetiško)

    Za kartice Ethernet iz družine Yukon2 se uporabljajo naslednje vrednosti:
    Privzeta vrednost:  256 (desetiško)
    Veljaven obseg:     256..512 (desetiško)

    Združevanje prekinitev (Interrupt Moderation)
    ----------------------------------------------
    Če hitrost prekinitev preseže določeno stopnjo, funkcija
    združevanja prekinitev te prekinitve združi v skupine,
    tako da je mogoče ob vsaki prekinitvi obdelati več podatkovnih paketov.
    To bo povzročilo manjši izkoristek procesorja,
    vendar lahko poviša zakasnitev.

    Privzeta vrednost: "Omogočeno"
    Veljavne vrednosti:
    	- "Omogočeno"
    	- "Onemogočeno"

    Največ prekinitvenih zahtev/s (Max. IRQ per Sec)
    -------------------------------------------------
    Določa stopnjo prekinitev za združevanje prekinitev.
    Če je združevanje prekinitev nastavljeno na "Izklop", bo prezrto.

    Privzeta vrednost:  5000 (desetiško)
    Veljaven obseg:     1000..30000 (desetiško)

    Beleženje sporočil o stanju (Log Status Messages)
    --------------------------------------------------
    Določa sporočila, ki se beležijo v dnevniku.

    Privzeta vrednost: "Sporočila o stanju"
    Veljavne vrednosti:
    	- "Vsa sporočila":
    		Uporablja se naj samo za namene preskušanja.
    	- "Sporočila o stanju":
    		Gonilnik bo vnos v dnevnik ustvaril vsakič, ko se stanje
                    povezave spremeni.
    	- "Opozorila":
    		Zabeležena bodo samo opozorila ali napake.
    	- "Napake":
    		Zabeležene bodo samo napake.
    	- "Brez":
    		Zabeleženo ne bo nobeno sporočilo gonilnika (ni priporočeno).

    Hitrost in dupleks (Speed & Duplex)
    ------------------------------------
    Vsebuje informacije o samodejnem pogajanju, zmogljivostih dupleks
    in hitrosti povezave.

    Privzeta vrednost: "Samodejno pogajanje"
    Veljavne vrednosti:
    	- "Samodejno pogajanje" ("Auto-Negotiation")
    	- "10 Mbps polovični dupleks"
    	- "10 Mbps polni dupleks"
    	- "100 Mbps polovični dupleks"
    	- "100 Mbps polni dupleks"
    	- "1000 Mbps polni dupleks"

    Samodejno pogajanje je omogočeno samo, če je izbrano. Pri vseh ostalih
    vrednostih je onemogočeno.

    OPOMBA: Ta parameter ne velja za optične povezave.

    Prednostna vrata (Preferred Port)
    ----------------------------------
    Določi prednostna vrata za RLMT (Redundant Link Management
    Technology - tehnologija upravljanja z odvečnimi
    povezavami). Ta vrata se bodo uporabljala za ves mrežni promet,
    če imajo do omrežja aktivno povezavo več kot ena vrata.

    Privzeta vrednost: "A"
    Veljavne vrednosti:
    	- "A"
    	- "B"

    OPOMBA: Ta parameter velja samo za kartice z dvojno povezavo.

    Način RLMT (RLMT Mode)
    -----------------------
    Privzeta vrednost: "CLS"
    Veljavne vrednosti:
    	- "CLS" (Check Link State - preveri stanje povezave):
    		RLMT uporablja stanje povezave, ki ga za vsaka posamezna
    		vrata sporoči kartica, da določi, ali je vrata mogoče
    		uporabiti za ves mrežni promet ali ne.
    	- "CLP" (Check Local Port - preveri lokalna vrata):
    		RLMT spremlja mrežno pot med dvojico vrat kartice, tako da
    		med njima redno izmenjuje pakete.
    		Ta način  zahteva konfiguracijo omrežja, v kateri se
    		dvojica vrat "vidi" (npr. med dvojico vrat ne sme
    		biti usmerjevalnika).
    	- "CLPSS" (Check Local Ports and Segmentation Status - preveri
                    lokalna vrata in status segmentacije):
    		Podpira enake funkcije kot način "CLP" in
    		ob tem preveri še segmentacijo omrežja, tako da pošilja
    		pozdravne pakete BPDU. Ta način deluje samo,
    		če so v omrežju nameščena stikala Gigabit Ethernet, ki so
    		nastavljena tako, da uporabljajo protokol vpetega drevesa.

    OPOMBA: Načina RLMT "CLP" in "CLPSS" sta oblikovana tako,
            da delujeta ob nastavitvah, kjer med vrati na eni kartici
            obstaja mrežna povezava. Poleg tega nista oblikovana za delovanje,
            kjer so kartice povezane zaporedno. Ta parameter je na voljo
            samo za kartice z dvojno povezavo.

    Prednost in VLAN (Priority & VLAN)
    -----------------------------------
    Omogoči/onemogoči zmogljivost 802.1p (QoS) in/ali 802.1q (VLAN).

    Privzeta vrednost: "Prednost omogočena"
    Veljavne vrednosti:
    	- "Prednost omogočena"
    	- "VLAN omogočen"
    	- "Prednost in VLAN omogočena"
    	- "Prednost in VLAN onemogočena"

    OPOMBA: To le omogoči zmogljivost gonilnika, da ravna s takšnimi paketi.
            Obstajati mora protokol ali aplikacija, ki te pakete posreduje
            gonilniku.

    Krmiljenje pretoka (Flow Control)
    ----------------------------------
    Določi zmogljivosti krmiljenja pretoka za samodejno pogajanje.

    Privzeta vrednost: "Tx in Rx omogočeno"
    Veljavne vrednosti:
    	- "Onemogočeno"
    		Noben partner v povezavi ne more pošiljati okvirjev PAUSE.
    	- "Tx in Rx omogočeno"
    		Oba partnerja v povezavi lahko pošiljata okvirje PAUSE.

    Ta parameter je mogoče nastaviti za vsaka vrata posebej,
    kar je koristno, če vrata na drugem koncu kabla ne zmorejo uporabljati
    vseh možnih kombinacij.
    Če uporabite privzeto nastavitev, bi morala kartica samodejno
    prepoznati zmogljivosti drugih vrat.

    Prelaganje pri velikih pošiljkah (IPv4)
    (Large Send Offload (IPv4))
    ----------------------------------------
    Uporablja se za nadzor zmogljivosti prelaganja velikih pošiljk
    za promet IPv4.

    Privzeta vrednost: "Omogočeno"
    Veljavne vrednosti:
    	- "Omogočeno":
    		Kartica velike pakete razdeli, preden jih pošlje
    		V omrežje. Ta metoda razbremeni procesor.
    	- "Onemogočeno"
    		Kartica paketov ne razdeli.

    OPOMBA: Ta parameter je na voljo od kartic, ki temeljijo
            na čipu Yukon2, naprej.

    Prelaganje pri velikih pošiljkah v2 (IPv4),
    Prelaganje pri velikih pošiljkah v2 (IPv6)
    (Large Send Offload v2 (IPv4/IPv6))
    --------------------------------------------
    Uporablja se za nadzor zmogljivosti različice 2 prelaganja
    velikih pošiljk za promet IPv4 in IPv6.

    Privzeta vrednost: "Omogočeno"
    Veljavne vrednosti:
    	- "Omogočeno"
    	- "Onemogočeno"

    OPOMBA: Ti parametri niso na voljo za vse vrste kartic.

    Razširitev sprejemne strani (Receive-Side Scaling)
    ---------------------------------------------------
    Omogoči/onemogoči uravnoteženje obremenitve sprejemnega omrežja
    mrežne kartice s pomočjo več procesorjev.

    Privzeta vrednost: "Onemogočeno"
    Veljavne vrednosti:
    	- "Omogočeno"
    	- "Onemogočeno"

    OPOMBA: Ta parameter ni na voljo za vse vrste kartic.

    *** Konec datoteke preberime ***