    ©Copyright 2002-2007 Marvell®.
    Alle rechten voorbehouden.

    Readme-bestand voor YK60X64.sys, Windows Vista (64 bits)

    Dit bestand bevat

1 Overzicht
2 Benodigde bestanden
3 Installatie

3.1 Het stuurprogramma installeren
3.2 Het stuurprogramma bijwerken

4 Parameters

## 1 Overzicht

    YK60X64.sys: 64bits-minipoortstuurprogramma, NDIS6.0

## 2 Benodigde bestanden

    Voor de installatie van het stuurprogramma zijn de volgende bestanden nodig:

    YK60X64.sys:  miniportstuurprogramma, NDIS6.0
    YK60X64.inf: set-up-script voor installatie
    YK60X64.CAT: digitale handtekening (alleen als het stuurprogramma een certificaat heeft)

## 3 Installatie

3.1 Het stuurprogramma installeren

    Als het besturingssysteem geen stuurprogramma voor de adapter kan vinden, dan
    wordt de adapter geïnstalleerd als 'Ethernetcontroller' onder 'Overige
    apparaten' in 'Apparaatbeheer'. In dit geval moet u een update van het
    stuurprogramma uitvoeren om het stuurprogramma te kunnen installeren. Voor
    meer informatie, zie het volgende onderdeel.

3.2 Het stuurprogramma bijwerken

    Het stuurprogramma bijwerken:

    1.  Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop op MIJN COMPUTER.
    2.  Selecteer BEHEER.
    3.  Dubbelklik in 'Apparaatbeheer' op uw adapter.
    4.  Selecteer STUURPROGRAMMA.
    5.  Klik op STUURPROGRAMMA BIJWERKEN...
    6.  Volg de aanwijzingen die u van het besturingssysteem krijgt om het
        stuurprogramma te vinden.
    7.  Als het meest recente stuurprogramma niet het stuurprogramma is dat u
        wilt installeren, vink dan het selectievakje 'Een ander stuurprogramma
        installeren' aan.
    8.  Klik op VOLGENDE.
    9.  Selecteer uit de lijst met stuurprogramma's het stuurprogramma dat moet
        worden geïnstalleerd.
    10. Klik op VOLGENDE.
    11. Als er een bericht verschijnt waarin staat dat het stuurprogramma niet
        digitaal is ondertekend door Microsoft, klik dan op JA.
    12. Klik op VOLTOOIEN om de installatie te voltooien.

    OPMERKING: De laatste versie van het stuurprogramma kan worden gedownload van
               onze website.

## 4 Parameters

    Met het stuurprogramma kunt u diverse opties aanpassen om zo de
    bedizening van uw adapter te optimaliseren.

    1.  In 'Netwerkverbindingen' klikt u met de rechtermuisknop op de adapter
        die u wilt configureren.
    2.  Selecteer 'Eigenschappen'.
    3.  Klik op 'Configureren'.
    4.  Klik op 'Geavanceerd'.
    5.  In het vak 'Eigenschappen' selecteert u de optie die u wilt wijzigen.
    6.  Voer de gewenste waarde in in het vak 'Waarde'.
    7.  Klik op OK.
        Het besturingssysteem zal de gewijzigde instellingen in het stuurprogramma
        laden.

    Hieronder ziet u de parameters die worden ondersteund door het stuurprogramma.

    Netwerkadres (Network Address)
    -------------------------------
    Standaardwaarde:  ingebrand adapteradres
    Geldig bereik:    '02-00-00-00-00-01' tot 'FE-FF-FF-FF-FF-FF' (hexadecimaal),
                          waar de 'multicast'-bit (bit 0) niet moet zijn
                          ingesteld (geeft aan dat het adresveld een individueel
                          adres bevat) en de 'plaatselijk beheerde' bit (bit 1)
                          moet zijn ingesteld (het adres is toegewezen door een
                          plaatselijke beheerder). Deze twee bits zijn de eerste
                          en tweede bits die worden verzonden via het LAN-medium.

    OPGELET: Elk MAC-adres van een individueel network kan maar één keer worden
             gebruikt in een netwerk. Het toewijzen van hetzelfde adres aan
             meer dan één adapter in hetzelfde netwerk is niet toegestaan en
             kan ernstige netwerkproblemen veroorzaken.

    Om een ander MAC-adres voor een netwerk te gebruiken dan het adres dat in de
    adapter gebrand staat, moet u het netwerkadres invoeren in het volgende
    hexadecimale formaat:

    	bijv.: 02-00-5A-98-12-34

    Als het netwerkadresveld niet ingevuld wordt (of als er een ander aantal
    cijfers is opgegeven), dan zal het netwerkadres worden gebruikt dat in de
    adapter staat gebrand.

    Jumbopakket (Jumbo Packet)
    ---------------------------
    Geeft het frameformaat op dat wordt ondersteund door het stuurprogramma.
    De prestatie van uw netwerk stijgt doorgaans wanneer er Jumboframes groter
    dan 1514 worden gebruikt.

    Standaardwaarde: '1514 bytes'
    Geldige waarden:
                  - '4088 bytes'
                  - '9014 bytes'

    OPMERKING: Als u niet zeker weet of uw netwerk Jumboframes ondersteunt,
               stel het formaat dan niet in op > 1514.

    OPMERKING: Voor snelle ethernetadapters is het geldige bereik beperkt tot
               1514.

    IPv4-controlesom-offload (IPv4 Checksum Offload)
    -------------------------------------------------
    Wordt gebruikt om de hardware-controlesom-offload te controleren voor
    IPv4-verkeer. De functie controlesom-offload hoeft niet te worden
    uitgeschakeld.

    Standaardwaarde: 'Tx & Rx ingeschakeld'
    Geldige waarden:
    	- 'Tx & Rx ingeschakeld'
    	- 'Tx ingeschakeld'
    	- 'Rx ingeschakeld'
    	- 'Uitgeschakeld'

    TCP-controlesom-offload (IPv4), UDP-controlesom-offload (IPv4),
    TCP-controlesom-offload (IPv6), UDP-controlesom-offload (IPv6)
    (Checksum Offload (TCP/UDP, IPv4/IPv6))
    ----------------------------------------------------------------
    Wordt gebruikt om de hardware-controlesom-offload te controleren voor
    combinaties van TCP/UDP- en IP-versies.
    De functie controlesom-offload hoeft niet te worden uitgeschakeld.

    Standaardwaarde: 'Tx & Rx ingeschakeld'
    Geldige waarden:
    	- 'Tx & Rx ingeschakeld'
    	- 'Tx ingeschakeld'
    	- 'Rx ingeschakeld'
    	- 'Uitgeschakeld'

    OPMERKING: De IPv6-parameters zijn niet beschikbaar voor elk adaptertype.

    Herstart-opties (Wake-Up Capabilities)
    ---------------------------------------
    Standaardwaarde: 'Magisch pakket & patroonvergelijking'
    Geldige waarden:
    	- 'Geen':
    		'Herstarten op LAN'-opties zijn uitgeschakeld
    	- 'Magisch pakket' ("Magic Packet"):
    		Herstarten met Magisch pakket vanuit Afsluit-status,
    		herstarten met besturingssysteem vanuit Slaapstand of
                    Stand-by
    	- 'Patroonvergelijking' ("Pattern Match"):
    		Herstarten met een pakket met een speciaal patroon vanuit
    		de stand Afsluiten, herstarten met besturingssysteem vanuit
    		Slaapstand of Stand-by
    	- 'Magisch pakket & patroonvergelijking' ("Magic Pattern &
                    Pattern Match"):
    		Herstarten met beide pakketten vanuit Afsluit-status,
    		herstarten met besturingssysteem vanuit Slaapstand of
                    Stand-by
    	- 'Verbindingswijziging' ("Link Change"):
    		Herstarten met verbindingswijziging vanuit Afsluit-status,
    		herstarten met besturingssysteem vanuit Slaapstand of
                    Stand-by

    Herstarten vanuit Afsluiten (Wake From Shutdown)
    -------------------------------------------------
    Standaardwaarde: 'Uit'
    Geldige waarden:
    	- 'Uit'
    		De opties van de adapter uitschakelen voor het herstarten
                    van het systeem vanuit de stand Afsluiten.
    	- 'Aan'
    		Laat de adapter het systeem herstarten vanuit de stand
    		Afsluiten.

    Energy Star
    -----------
    Wordt gebruikt om het stroomverbruik in Stand-by en Slaapstand te verminderen,
    wanneer 'Herstarten op LAN'-opties zijn ingeschakeld.

    Standaardwaarde: 'Ingeschakeld'
    Geldige waarden:
    	- 'Uitgeschakeld':
    		Er zijn geen energiebesparende functies ingeschakeld op de
                    adapter.
    	- 'Ingeschakeld':
    		De verbindingssnelheid wordt omgeschakeld naar 10 Mbps om
    		stroomverbruik te verminderen.

    Ontvangstbuffers (Receive Buffers)
    -----------------------------------
    Bepaalt het aantal ontvangstbuffers die zijn toegewezen door het
    stuurprogramma. Als het systeem niet genoeg bronnen heeft, dan zal het
    stuurprogramma niet kunnen laden. Door deze waarde te verhogen kunt u de
    prestatie verbeteren.

    Voor ethernetadapter van de Yukon-generatie worden de volgende waarden
    gebruikt:
    Standaardwaarde:  50 (decimaal)
    Geldig bereik:    3..500 (decimaal)

    Voor ethernetadapter van de Yukon2-generatie worden de volgende waarden
    gebruikt:
    Standaardwaarde:  256 (decimaal)
    Geldig bereik:    256.0.512 (decimaal)

    Overdrachtbuffers (Transmit Buffers)
    -------------------------------------
    Bepaalt het aantal overdrachtbuffers die zijn toegewezen door het
    stuurprogramma. Als het systeem niet genoeg bronnen heeft, dan zal het
    stuurprogramma niet kunnen laden.
    Door deze waarde te verhogen kunt u de prestatie verbeteren.

    Voor ethernetadapter van de Yukon-generatie worden de volgende waarden
    gebruikt:
    Standaardwaarde:  50 (decimaal)
    Geldig bereik:    4..200 (decimaal)

    Voor ethernetadapter van de Yukon2-generatie worden de volgende waarden
    gebruikt:
    Standaardwaarde:  256 (decimaal)
    Geldig bereik:    256..512 (decimaal)

    Onderbrekingsremming (Interrupt Moderation)
    --------------------------------------------
    Als er meer onderbrekingen ontstaan dan in de onderbrekingssnelheid is
    ingesteld, dan zal de onderbrekingsremmende functie deze onderbrekingen
    groeperen, zodat er meerdere gegevenspakketten kunnen worden verwerkt per
    onderbreking. Dit zorgt voor een kleiner CPU-gebruik, maar kan de wachttijd
    verlengen.

    Standaardwaarde: 'Ingeschakeld'
    Geldige waarden:
    	- 'Ingeschakeld'
    	- 'Uitgeschakeld'

    Max. IRQ per sec.
    ------------------
    Geeft de onderbrekingssnelheid aan voor de onderbrekingsremming.
    Als de onderbrekingsremming staat ingesteld op 'Uit', dan zal deze optie
    worden genegeerd.

    Standaardwaarde:  5000 (decimaal)
    Geldig bereik:    1000.0.30000 (decimaal)

    Logboekstatusberichten (Log Status Messages)
    ---------------------------------------------
    Duidt de berichten aan die moeten worden vastgelegd in het gebeurtenislogboek.

    Standaardwaarde: 'Statusberichten'
    Geldige waarden:
    	- 'Alle berichten':
    		Dient alleen voor testdoeleinden.
    	- 'Statusberichten':
    		Het stuurprogramma zal een vermelding in het gebeurtenislogboek
    		genereren wanneer de verbindingsstatus wijzigt.
    	- 'Waarschuwingen':
    		Er worden alleen waarschuwings- of foutberichten gegenereerd.
    	- 'Fouten':
    		Er worden alleen foutberichten gegenereerd.
    	- 'Geen':
    		Alle stuurprogrammaberichten zullen worden onderdrukt (niet
    		aanbevolen).

    Snelheid & duplex (Speed & Duplex)
    -----------------------------------
    Bevat informatie over auto-sense, duplexopties en verbindings-snelheid.

    Standaardwaarde: 'Auto-sense' ("Auto-Negotiation")
    Geldige waarden:
    	- 'Auto-sense'
    	- '10Mbps half duplex'
    	- '10Mbps full duplex'
    	- '100Mbps half duplex'
    	- '100Mbps full duplex'
    	- '1000Mbps full duplex'

    Auto-sense wordt alleen ingeschakeld als deze optie ook is aangevinkt.
    Voor alle overige waarden is deze optie uitgeschakeld.

    OPMERKING: Deze parameter is niet geldig voor vezeladapters.

    Voorkeurspoort (Preferred Port)
    --------------------------------
    Stelt de voorkeurspoort in voor RLMT (Redundant Link Management
    Technology - Technologie voor het beheer van redundante koppelingen).
    Deze poort zal worden gebruikt voor al het netwerkverkeer wanneer
    er meer dan één poort een actieve verbinding heeft met het netwerk.

    Standaardwaarde: 'A'
    Geldige waarden:
    	- 'A'
    	- 'B'

    OPMERKING: Deze parameter is alleen beschikbaar voor adapters met dubbele
               verbinding.

    RLMT-modus (RLMT Mode)
    -----------------------
    Standaardwaarde: 'CLS'
    Geldige waarden:
    	- 'CLS' (Check Link State - Verbindingsstatus controleren):
    		RLMT gebruikt de verbindingsstatus die door de adapterhardware
                    wordt gerapporteerd voor elke losse poort om te bepalen of een
                    poort kan worden gebruikt voor al het netwerkverkeer of niet.
    	- 'CLP' (Check Local Port - Plaatselijke poorten controleren):
    		RLMT bewaakt het netwerkpad tussen de twee poorten van
    		een adapter door regelmatig pakketten tussen deze poorten uit
                    te wisselen. Voor modus is een netwerkconfiguratie nodig
                    waarin de twee poorten elkaar 'zien' (d.w.z. dat er geen
    		router tussen de poorten mag zitten).
    	- 'CLPSS' (Check Local Ports and Segmentation Status - Plaatselijke
                    poorten en segmenteringsstatus controleren):
           		Ondersteunt dezelfde functies als de 'CLP'-modus en
                    controleert zelfs de netwerksegmentatie door
                    BPDU-hallo-pakketten te verzenden.
    		Deze modus werkt alleen wanneer er gigabit-ethernetschakelaar
                    zijn geïnstalleerd op het netwerk die zijn geconfigureerd
                    voor gebruik van het STP (Spanning Tree Protocol).

    OPMERKING: RLMT-modi 'CLP' en 'CLPSS' zijn bedoeld voor werking binnen
               configuraties waarin er een netwerkpad tussen de poorten op één
               adapter bestaat. Verder zijn ze niet bedoeld voor situatie waarin
               adapters in serie gekoppeld zijn. Deze parameter is alleen
               beschikbaar voor adapters met dubbele verbinding.

    Prioriteit & VLAN (Priority & VLAN)
    ------------------------------------
    Voor het in-/uitschakelen van de optie 802.1p (QoS) en/of 802.1q (VLAN).

    Standaardwaarde: 'Prioriteit ingeschakeld'
    Geldige waarden:
    	- 'Prioriteit ingeschakeld'
    	- 'VLAN ingeschakeld'
    	- 'Prioriteit & VLAN ingeschakeld'
    	- 'Prioriteit & VLAN uitgeschakeld'

    OPMERKING: Dit zal alleen het vermogen van het stuurprogramma inschakelen om
               dergelijke pakketten te kunnen verwerken. Er moet een protocol of
               toepassing zijn die dergelijke pakketten doorgeeft aan het
               stuurprogramma.

    Flow-controle (Flow Control)
    -----------------------------
    Stelt de flow-controleopties in voor auto-sense.

    Standaardwaarde: 'Tx & Rx ingeschakeld'
    Geldige waarden:
    	- 'Uitgeschakeld':
    		Een verbindingspartner mag geen PAUZE-frames verzenden.
    	- 'Tx & Rx ingeschakeld':
    		Beide verbindingspartners mogen PAUZE-frames verzenden.

    Deze parameter kan worden ingesteld voor iedere, afzonderlijke poort, wat
    handig is als de poort aan de andere kant van de kabel niet alle mogelijke
    combinaties kan verwerken. Door de standaardinstelling te gebruiken, zou de
    adapter automatisch de opties van de co-poort moeten kunnen vinden.

    Grote zendings-offload (IPv4) (Large Send Offload (IPv4))
    ----------------------------------------------------------
    Wordt gebruikt om het vermogen van grote zendings-offload te controleren voor
    IPv4-verkeer.

    Standaardwaarde: 'Ingeschakeld'
    Geldige waarden:
    	- 'Ingeschakeld':
    		De grote pakketten worden gesegmenteerd op de adapter voordat
                    ze worden verzonden naar het netwerk. Door deze methode te
                    gebruiken, zal de belasting voor de processor afnemen.
    	- 'Uitgeschakeld':
    		De pakketten worden niet door de adapter gesegmenteerd.

    OPMERKING: Deze parameter is alleen beschikbaar voor adapter met de
               Yukon2-chip.

    Grote zendings-offload v2 (IPv4),
    Grote zendings-offload v2 (IPv6)
    (Large Send Offload v2 (IPv4/IPv6))
    ------------------------------------
    Wordt gebruikt om het vermogen van grote zendings-offload versie 2 te
    controleren voor IPv4- en IPv6-verkeer.

    Standaardwaarde: 'Ingeschakeld'
    Geldige waarden:
    	- 'Ingeschakeld'
    	- 'Uitgeschakeld'

    OPMERKING: Deze parameters zijn niet beschikbaar voor elk adaptertype.

    Ontvangst zij-indeling (Receive-Side Scaling)
    ----------------------------------------------
    Schakelt het balanceren van de ontvangen netwerkbelasting van een
    netwerkadapter in/uit voor meerdere CPU's.

    Standaardwaarde: 'Uitgeschakeld'
    Geldige waarden:
    	- 'Ingeschakeld'
    	- 'Uitgeschakeld'

    OPMERKING: Deze parameter is niet beschikbaar voor elk adaptertype.

    *** Einde van het Leesmij-bestand ***