    ©Copyright 2002-2007 Marvell®.
    Wszelkie prawa zastrzeżone.

    Plik Readme dla YK51X64.sys, Windows XP/Server 2003 (64 bit)

    Plik zawiera

1 Informacje ogólne
2 Wymagane pliki
3 Instalacja

3.1 Instalacja sterownika
3.2 Aktualizacja sterownika

4 Parametry

## 1 Informacje ogólne

    YK51X64.sys: 64-bitowy sterownik miniportu, NDIS5.1

## 2 Wymagane pliki

    Aby zainstalować sterownik wymagane są następujące pliki:

    YK51X64.sys:  Sterownik miniportu, NDIS5.1
    YK51X64.inf: skrypt instalacyjny
    YK51X64.CAT: podpis cyfrowy (tylko dla certyfikowanych sterowników)

## 3 Instalacja

3.1 Instalacja sterownika

    Jeśli system operacyjny nie widzi sterownika karty, jest zainstalowany jako
    "Sterownik Ethernet" w "Innych urządzeniach" w "Menedżerze urządzeń".
    W takim przypadku, należy zaktualizować sterownik w celu instalacji
    sterownika. Szczegóły, patrz  następny rozdział.

3.2 Aktualizacja sterownika

    Aby zaktualizować sterownik:

    1.  Na pulpicie, kliknij prawym klawiszem myszy na ikonę MÓJ KOMPUTER.
    2.  Wybierz ZARZĄDZAJ.
    3.  W "Menedżerze urządzeń", kliknij dwukrotnie na swój sterownik.
    4.  Wybierz STEROWNIK.
    5.  Kliknij AKTUALIZUJ STEROWNIK ...
    6.  Zgodnie z instrukcjami systemu operacyjnego zlokalizuj sterownik.
    7.  Jeżeli najnowszy ze znalezionych sterowników nie jest tym, który chcesz
        zainstalować, zaznacz pole wyboru "Zainstaluj inny sterownik".
    8.  Kliknij DALEJ.
    9.  Z listy sterowników wybierz sterownik, który chcesz zainstalować.
    10. Kliknij DALEJ.
    11. Jeśli wyświetli się komunikat, że sterownik nie posiada podpisu
        cyfrowego Microsoft, kliknij TAK.
    12. Kliknij ZAKOŃCZ, aby zakończyć instalację.

    UWAGA: Najnowszą wersję sterownika można pobrać z naszej strony
           internetowej.

## 4 Parametry

    Sterownik umożliwia zmianę kilku opcji w celu optymalizacji
    działania karty.

    1.  W "Połączeniach sieciowych", kliknij prawym klawiszem na kartę, którą
        chcesz skonfigurować.
    2.  Wybierz "Właściwości".
    3.  Kliknij "Konfiguruj".
    4.  Kliknij "Zaawansowane".
    5.  W polu "Właściwości", zaznacz opcję, którą chcesz zmienić.
    6.  Wprowadź żądaną wartość w polu "Wartość".
    7.  Kliknij OK .
        System operacyjny załaduje ponownie sterownik ze zmienionymi ustawieniami.

    Poniżej opisano parametry obsługiwane przez sterownik.

    Adres sieciowy (Network Address)
    ---------------------------------
    Wartość domyślna:  wypalony adres karty
    Prawidłowy zakres: "02-00-00-00-00-01" - "FE-FF-FF-FF-FF-FF"(szesnastkowy)
                        bez ustawienia przynajmniej bitu "multiemisji" (bit 0)
                        (wskazuje, że pole adresu zawiera indywidualny adres)
                        i z ustawionym "lokalnie administrowanym" bitem (bit 1)
                        (adres przypisany przez lokalnego administratora).
                        Te dwa bity to pierwszy i drugi bit przekazywany przez
                        nośnik LAN.

    UWAGA: Każdy z indywidualnych adresów sieciowych MAC można
           wykorzystać tylko raz w sieci. Przypisanie tego samego adresu dla kilku
           kart w tej samej sieci może spowodować poważna blokadę sieci oraz może
           spowodować poważne problemy.

    Aby użyć adresu MAC innego niż adres wypalony na karcie,
    wprowadź adres sieciowy w formacie szesnastkowym:

    	np.: 02-00-5A-98-12-34

    Jeśli pole adresu sieciowego jest puste (lub wprowadzono inną liczbę cyfr),
    zostanie użyty adres sieciowy wypalony na karcie.

    Pakiet Jumbo (Jumbo Packet)
    ----------------------------
    Określa wielkość ramek obsługiwanych przez sterownik.
    Wydajność sieci zwykle wzrasta, gdy używa się ramek Jumbo o
    wielkości > 1514.

    Wartość domyślna: "1514 Bytes"
    Prawidłowe wartości:
                  - "4088 Bytes"
    	      - "9014 Bytes"

    UWAGA: Jeśli nie jesteś pewny czy Twoja sieć obsługuje ramki Jumbo,
           nie ustawiaj wielkości na > 1514.

    UWAGA: Dla kart Fast Ethernet, prawidłowy zakres jest ograniczony do 1514.

    Obliczanie sumy kontrolnej pakietu TCP/UDP (IPv4)
    (TCP/UDP Checksum Offload (IPv4))
    --------------------------------------------------
    Służy do kontroli obliczania sumy kontrolnej sprzętu dla pakietu TCP/IP
    oraz UDP/IP.
    Wyłączanie obliczania sumy kontrolnej nie powinno być konieczne.

    Wartość domyślna: "Włączone"
    Prawidłowe wartości:
    	- "Włączony"
     	- "Wyłączony"

    Funkcje budzenia (Wake-Up Capabilities)
    ----------------------------------------
    Wartość domyślna: "Magiczny pakiet i dopasowanie do wzorca"
    Prawidłowe wartości:
    	- "Żadne":
    		Funkcje budzenia w sieci LAN są wyłączone
    	- "Magiczny pakiet" ("Magic Packet"):
    		Pobudka ze stanu zamknięcia przy pomocy Magicznego pakietu,
    		kontrolowana przez SO pobudka ze stanu hibernacji lub wstrzymania
    	- "Dopasowanie do wzorca" ("Pattern Match"):
    		Pobudka przy pomocy pakietu zawierającego specjalny wzorzec ze stanu
    		Wstrzymania, kontrolowana przez SO pobudka ze stanu Hibernacji lub
    		stanu Wstrzymania
    	- "Magiczny pakiet i dopasowanie do wzorca" ("Magic Pattern &
                    Pattern Match"):
    		Pobudka przy pomocy obu funkcji ze stanu zamknięcia,
    		kontrolowana przez SO pobudka ze stanu hibernacji lub wstrzymania
    	- "Zmiana łącza" ("Link Change"):
    		Pobudka przy pomocy zmiany łącza ze stanu zamknięcia,
    		kontrolowana przez SO pobudka ze stanu hibernacji lub wstrzymania

    Pobudka ze stanu zamknięcia (Wake From Shutdown)
    -------------------------------------------------
    Wartość domyślna: "Wyłączony"
    Prawidłowe wartości:
    	- "Wyłączony"
    		Wyłącz funkcje karty aby umożliwić pobudkę
    		systemu ze stanu zamknięcia.
    	- "Włączony"
    		Sterowana kartą pobudka systemu ze stanu
    		zamknięcia.

    Energy Star
    -----------
    Służy do zmniejszania zużycia mocy w stanie zamknięcia i hibernacji, gdy
    funkcje budzenia w sieci LAN są wyłączone.

    Wartość domyślna: "Włączony"
    Prawidłowe wartości:
    	- "Wyłączony":
    		Na karcie nie są włączone żadne funkcje oszczędzania energii.
    	- "Włączony":
    		Prędkość łącza jest ustawiona na 10 Mbps w celu zmniejszenia
    		zużycia mocy.

    Bufory odbiorcze (Receive Buffers)
    -----------------------------------
    Określa liczbę buforów odbiorczych alokowanych przez sterownik.
    Jeśli w systemie brakuje zasobów, sterownik nie załaduje się.
    Zwiększenie tej wartości może podnieść wydajność.

    Dla kart Ethernet z rodziny Yukon stosuje się następujące wartości:
    Wartość domyślna:  50 (wartość dziesiętna)
    Prawidłowy zakres: 3..500(wartość dziesiętna)

    Dla kart Ethernet z rodziny Yukon2 stosuje się następujące wartości:
    Wartość domyślna:  256 (wartość dziesiętna)
    Prawidłowy zakres: 256..512(wartość dziesiętna)

    Bufory nadawcze (Transmit Buffers)
    -----------------------------------
    Określa liczbę buforów nadawczych alokowanych przez sterownik.
    Jeśli w systemie brakuje zasobów, sterownik nie załaduje się.
    Zwiększenie tej wartości może podnieść wydajność.

    Dla kart Ethernet z rodziny Yukon stosuje się następujące wartości:
    Wartość domyślna:  50 (wartość dziesiętna)
    Prawidłowy zakres: 4..200(wartość dziesiętna)

    Dla kart Ethernet z rodziny Yukon2 stosuje się następujące wartości:
    Wartość domyślna:  256 (wartość dziesiętna)
    Prawidłowy zakres: 256..512(wartość dziesiętna)

    Moderacja przerwania (Interrupt Moderation)
    --------------------------------------------
    Gdy częstotliwość przerwań jest większa niż określona, funkcja Moderacji
    Przerwania grupuje te przerwania umożliwiając obsługę kilku pakietów danych
    w trakcie jednego przerwania. Prowadzi to do mniejszego wykorzystania CPU,
    ale może wydłużać czas oczekiwania.

    Wartość domyślna: "Włączony"
    Prawidłowe wartości:
    	- "Włączony"
    	- "Wyłączony"

    Maksymalne IRQ na sekundę (Max. IRQ per Sec)
    ---------------------------------------------
    Określa częstotliwość przerwania dla Moderacji przerwania.
    Przy Moderacji przerwania ustawionej na "Wyłączony" jest to ignorowane.

    Wartość domyślna:  5000 (wartość dziesiętna)
    Prawidłowy zakres: 1000..30000 (wartość dziesiętna)

    Zapisywanie komunikatów o statusie (Log Status Messages)
    ---------------------------------------------------------
    Określa jakie komunikaty mają zostać zapisane w dzienniku zdarzeń.

    Wartość domyślna: "Komunikaty o statusie"
    Prawidłowe wartości:
    	- "Wszystkie komunikaty":
    		Służy wyłącznie do testowania.
    	- "Komunikaty o statusie":
    		Sterownik wygeneruje wpis w dzienniku zdarzeń przy każdej
    		zmianie stanu łącza.
    	- "Ostrzeżenia":
    		Generowane będą tylko ostrzeżenia lub komunikaty o błędach.
    	- "Błędy":
    		Generowane będą tylko komunikaty o błędach.
    	- "Żadne":
    		Wszystkie komunikaty sterownika zostaną wyłączone
    		(niezalecane).

    Szybkość i Dupleks (Speed & Duplex)
    ------------------------------------
    Zawiera informacje o automatycznym wykrywaniu, funkcjach dupleks i
    szybkości łącza.

    Wartość domyślna: "Automatyczne wykrywanie" ("Auto-Negotiation")
    Prawidłowe wartości:
    	- "Automatyczne wykrywanie"
    	- "10 Mbps Półdupleks"
    	- "10 Mbps Pełen dupleks"
    	- "100 Mbps Półdupleks"
    	- "100 Mbps Pełen dupleks"
    	- "1000 Mbps Pełen dupleks"

    Automatyczne wykrywanie jest włączone tylko, gdy jest zaznaczone. Jeżeli
    zaznaczono inne wartości, jest wyłączone.

    UWAGA: Parametr nieważny w przypadku kart światłowodowych.

    Preferowany port (Preferred Port)
    ----------------------------------
    Ustawia preferowany port dla RLMT (Redundant Link Management Technology -
    Technologia Zarządzania Łączem Redundantnym).
    Port ten będzie używany dla całego ruchu w sieci, gdy więcej niż jeden port
    jest podłączony do sieci.

    Wartość domyślna: "A"
    Prawidłowe wartości:
    	- "A"
    	- "B"

    UWAGA: Parametr ten dostępny jest wyłącznie dla kart z podwójnym łączem.

    Tryb RLMT (RLMT Mode)
    ----------------------
    Wartość domyślna: "CLS"
    Prawidłowe wartości:
    	- "CLS" (Check Link State - Sprawdzanie stanu łącza):
    		RLMT używa stanu łącza określonego przez sprzęt sterownika
    		dla każdego z poszczególnych portów, niezależnie od tego czy portu można
    		używać na potrzeby całego ruchu sieciowego czy nie.
    	- "CLP" (Check Local Port - Sprawdzanie portu lokalnego):
    		RLMT monitoruje ścieżkę sieciową między dwoma portami karty
    		poprzez regularną wymianę pakietów między tymi portami.
    		Tryb ten wymaga konfiguracji sieci, w której te dwa porty
    		"widzą" się nawzajem (tj. między portami nie może być
    		żadnego routera).
    	- "CLPSS" (Check Local Ports and Segmentation Status - Sprawdzanie
                    portów lokalnych i Statusu segmentacji):
    		Obsługuje te same funkcje co tryb "CLP", a dodatkowo
    		sprawdza segmentację sieci wysyłając pakiety Hello BPDU.
    		Tryb ten działa tylko, gdy przełączniki Gigabit Ethernet są
    		zainstalowane w sieci, która została skonfigurowana odpowiednio
    		do używania protokołu Spanning Tree.

    UWAGA: Tryby "CLP" i "CLPSS" w RLMT są przystosowane do działania w
           konfiguracjach, gdzie istnieje ścieżka sieciowa między portami na
           jednej karcie. Ponadto, nie są przystosowane do działania w przypadku
           połączenia kart "back-to-back". Parametr ten dostępny jest wyłącznie
           dla kart z podwójnym łączem.

    Obsługa 802.1p (802.1p Support)
    --------------------------------
    Włącza/wyłącza Quality of Service (QoS) dla określonego portu.

    Wartość domyślna: "Włączona"
    Prawidłowe wartości:
    	- "Wyłączony"
    	- "Włączony"

    Kontrola przepływu danych (Flow Control)
    -----------------------------------------
    Ustawia funkcję kontroli przepływu danych dla automatycznego wykrywania.

    Wartość domyślna: "Bufory nadawcze i odbiorcze włączone"
    Prawidłowe wartości:
    	- "Wyłączony":
    		Żadne z łącz nie może przesyłać ramek PAUSE.
    	- "Bufory nadawcze i odbiorcze włączone":
    		Oba łącza mogą przesyłać ramki PAUSE.

    Parametr ten można ustawić indywidualnie dla każdego z portów, co przydaje
    się gdy port z drugiej strony przewodu nie obsługuje wszystkich
    możliwych kombinacji.
    Przy pomocy ustawień domyślnych, karta powinna automatycznie wykrywać
    funkcje portu równorzędnego.

    Obsługa wysyłania dużych ilości danych (IPv4)
    (Large Send Offload (IPv4))
    ----------------------------------------------
    Służy do kontroli funkcji obsługi wysyłania dużych ilości danych dla IPv4.

    Wartość domyślna: "Włączona"
    Prawidłowe wartości:
    	- "Włączony":
    		Duże pakiety podlegają segmentacji na karcie przed ich wysłaniem
    		do sieci. Metoda ta umożliwia odciążenie
    		procesora.
    	- "Wyłączony":
    		Pakiety nie podlegają segmentacji na karcie.

    UWAGA: Parametr dostępny wyłącznie dla kart z
           chipem Yukon2.

    *** Koniec pliku Readme***