    ©Copyright 2002-2007 Marvell®.
    All rights reserved.

    YK60X64.sys に関する Readme ファイル, Windows Vista (64 bit)

    本ファイルの内容:

1 概要
2 必須ファイル
3 インストール

3.1 ドライバのインストール
3.2 ドライバのアップデート

4 パラメータ

## 1 概要

    YK60X64.sys: 64 ビット ミニポート ドライバ, NDIS6.0

## 2 必須ファイル

    本ドライバのインストールには以下のファイルが必要です。

    YK60X64.sys:  ミニポート ドライバ, NDIS6.0
    YK60X64.inf: インストール セットアップ スクリプト
    YK60X64.CAT: デジタル署名 (ドライバが認証された場合のみ)

## 3 インストール

3.1 ドライバのインストール

    オペレーティング システムがアダプタのドライバを認識できないと、[デバイス マネージャ] の
    [その他のデバイス (Other Devices)] に [イーサネット コントローラ (Ethernet Controller)]
    としてインストールされます。その場合は、ドライバ アップデートを行って、
    ドライバをインストールしてください。詳細については、次のセクションを参照してください。

3.2 ドライバのアップデート

    ドライバをアップデートするには:

    1.  デスクトップで、マイ コンピュータを右クリックしします。
    2.  [管理 (MANAGE)] を選択します。
    3.  [デバイス マネージャ] で使用アダプタをダブルクリックします。
    4.  [ドライバ (DRIVER)] を選択します。
    5.  [ドライバのアップデート... (UPDATE DRIVER...)] をクリックします。
    6.  オペレーティング システムの指示に従ってドライバを探します。
    7.  最新ドライバとして見つかったドライバが、インストールしようとするドライ
        バでない場合、チェック ボックス [その他のドライバのどれかをインストー
        ル (Install one of the other drivers)] を選択してください。
    8.  [次へ (NEXT)] をクリックします。
    9.  ドライバ リストから、インストールするドライバを選択します。
    10. [次へ (NEXT)] をクリックします。
    11. Microsoft によるデジタル署名がドライバにないことを示すメッセージ
        が表示されたら、[はい (YES)] をクリックします。
    12. [FINISH (終了)] をクリックしてインストールを終了します。

    注: ドライバの最新バージョンは弊社 web サイトからダウンロードできます。

## 4 パラメータ

    ドライバの各オプションを変更すると、アダプタの動作を最適化できます。
    1.  [ネットワーク接続 (Network Connections)] で、構成するアダプタを右ク
        リックします。
    2.  [プロパティ (Properties)] を選択します。
    3.  [構成 (Configure)] をクリックします。
    4.  [高度 (Advanced"] をクリックします。
    5.  [プロパティ (Properties)] ボックスで、変更するオプションを選択します。
    6.  [値 (Value)] ボックスに目的の値を入力します。
    7.  [OK] をクリックします。
        変更された設定とともに、オペレーティング システムによってドライバが
        再ロードされます。

    以下の項では、ドライバがサポートするパラメータを説明します。

    ネットワーク アドレス (Network Address)
    ------------------------------------
    既定値:  焼き込みアダプタ アドレス
    有効範囲:    "02-00-00-00-00-01" から "FE-FF-FF-FF-FF-FF" (16 進)。
                      ここで、"マルチキャスト" ビット (ビット 0) は設定せず (すなわ
                      ち、アドレス フィールドには個別のアドレスを設定)、"ローカル
                      管理の" ビット (ビット 1) を設定します (ローカル管理者がアド
                      レスを割り当てたことを示す)。これら 2 つのビットは、LAN 媒
                      体で伝える最初のビットと 2 番めのビットです。

    注意: 1 つのネットワークで重複した MAC アドレスを割り当てることはできません。
         同じネットワークで複数のアダプタに同じアドレスを割り当てるると、
         重大なトラブルが発生します。

    アダプタ焼き込み以外のネットワーク MAC アドレスを使用するには、次の 16 進形式でネットワーク
    アドレスを入力します。

    	例: 02-00-5A-98-12-34

    ネットワーク アドレス フィールドを空白にしておくと (または、別の桁数を指定すると)、
    アダプタに焼き込まれたネットワーク アドレスが適用されます。

    ジャンボ パケット (Jumbo Packet)
    -------------------------------
    ドライバがサポートするフレーム サイズを指定します。
    サイズが 1514 を超えるジャンボ フレームを使用すると、一般にはネットワーク
    パフォーマンスの強化になります。

    既定値: "1514 バイト"
    有効範囲:
            - "4088 バイト"
    	- "9014 バイト"

    注: 使用ネットワークがジャンボ フレームをサポートしているかどうかわか
       らない場合は、サイズを > 1514 に設定しないでください。

    注: Fast Ethernet アダプタの場合、有効範囲は 1514 が上限です。

    IPv4 チェックサム オフロード (IPv4 Checksum Offload)
    -------------------------------------------------
    IPv4 トラフィックのハードウェア チェックサム オフロードの制御に使用します。
    チェックサム オフロードを無効にする必要はありません。

    既定値: "Tx & Rx 有効"
    有効範囲:
    	- "Tx & Rx 有効"
    	- "Tx 有効"
    	- "Rx 有効"
    	- "オフ"

    TCP チェックサム オフロード (IPv4)、UDP チェックサム オフロード (IPv4)、
    TCP チェックサム オフロード (IPv6)、UDP チェックサム オフロード (IPv6)
    (Checksum Offload (TCP/UDP, IPv4/IPv6))
    ----------------------------------------------------------
    TCP/UDP バージョンと IP バージョンの組み合わせに対応するハードウェア チェックサム
    オフロードの制御に使用します。チェックサム オフロードを無効にする必要はありません。

    既定値: "Tx & Rx 有効"
    有効範囲:
    	- "Tx & Rx 有効"
    	- "Tx 有効"
    	- "Rx 有効"
    	- "オフ"

    注: IPv6 パラメータはすべてのアダプタ タイプに使用できるわけではありません。

    ウェイク アップ機能 (Wake-Up Capabilities)
    ----------------------------------------
    既定値: "マジック パケットとパターン マッチ"
    有効範囲:
    	- "なし":
    		Wake On LAN 機能を無効にします。
    	- "マジック パケット" ("Magic Packet"):
    		マジック パケットを受け取ると、シャットダウン状態からウェ
    		イク アップします。休止状態またはスタンバイ状態から、OS
    		制御をウェイク アップします。
    	- "パターン マッチ" ("Pattern Match"):
    		特別パターンを持つパケットを受け取ると、シャットダウン状
    		態からウェイク アップします。休止状態またはスタンバイ状
    		態から、OS 制御をウェイク アップします。
    	- "マジック パケットとパターン マッチ" ("Magic Pattern &
                    Pattern Match"):
    		マジック パケットを受け取り、パターン マッチがあると、シャ
    		ットダウン状態からウェイク アップします。休止状態または
    		スタンバイ状態から、OS 制御をウェイク アップします。
    	- "リンクの変更" ("Link Change"):
    		リンクの変更があると、シャットダウン状態からウェイク アッ
    		プします。休止状態またはスタンバイ状態から、OS 制御を
    		ウェイク アップします。

    シャットダウンからの起動 (Wake From Shutdown)
    -----------------------------------------
    既定値: "オフ"
    有効範囲:
    	- "オフ"
    		シャットダウン状態からシステムをウェイク アップするアダプ
    		タの機能を無効にします。
    	- "オン"
    		シャットダウン状態からシステムをウェイク アップするアダプ
    		タの機能を有効にします。

    エナジースター (Energy Star)
    --------------------------
    ウェイク オン (Wake On) LAN 機能が有効なときに、スタンバイ状態や休止状態の電力消費を節約します。

    既定値: "オン"
    有効範囲:
    	- "オフ":
    		アダプタの節電機能は無効です。
    	- "オン":
    		節電のため、リンク速度を 10 Mbps に切り替えます。

    受信バッファ (Receive Buffers)
    ------------------------------
    ドライバが割り当てる受信バッファ数を定義します。システムのリソースが不足していると、
    ドライバによるロードができません。

    この値を増やすとパフォーマンスを強化できます。

    Yukon ファミリー ベースのイーサネット アダプタの場合、次の値を使用します。
    既定値:   50 (10 進)
    有効範囲:  3..500 (10 進)

    Yukon2 ファミリー ベースのイーサネット アダプタの場合、次の値を使用します。
    既定値:   256 (10 進)
    有効範囲:  256..512 (10 進)

    送信バッファ (Transmit Buffers)
    -------------------------------
    ドライバが割り当てる送信バッファの数を定義します。システムのリソースが不足していると、
    ドライバによるロードができません。この値を増やすとパフォーマンスを強化できます。

    Yukon ファミリー イーサネット アダプタの場合、次の値を使用します。
    既定値:   50 (10 進)
    有効範囲:  4..200 (10 進)

    Yukon2 ファミリー ベースのイーサネット アダプタの場合、次の値を使用します。
    既定値:   256 (10 進)
    有効範囲:  256..512 (10 進)

    割り込み節度 (Interrupt Moderation)
    -----------------------------------
    指定レートを超える割り込みが発生すると、割り込み節度機能は、割り込みごとにいくつかのデータ
    パケットを処理できるよう、これらの割り込みをグループに分けます。CPU の利用を節約できますが、
    待ち時間が増える場合があります。

    既定値: "オン"
    有効範囲:
    	- "オン"
    	- "オフ"

    毎秒最大 IRQ (Max. IRQ per Sec)
    ---------------------------------
    割り込み節度の割り込みレートを指定します。
    割り込み節度を "オフ" に設定すると、このパラメータは無視されます。

    既定値:   5000 (10 進)
    有効範囲:  1000..30000 (10 進)

    ログ ステータス メッセージ (Log Status Messages)
    --------------------------------------------
    イベント ログに記録するメッセージを指定します。

    既定値: "ステータス メッセージ"
    有効範囲:
    	- "全てのメッセージ":
    		テスト以外には使用しないでください。
    	- "ステータス メッセージ":
    		リンク ステータスが変化するたびにドライバはイベント ログ
    		を生成します。.
    	- "警告":
    		警告かエラー メッセージのみを生成します。
    	- "エラー":
    		エラー メッセージのみを生成します。
    	- "なし":
    		すべてのドライバ メッセージの生成を停止します (推奨設定
    		ではありません)。

    リンク速度とデュプレックス (Speed & Duplex)
    --------------------------------------
    自動感知、デュプレックス機能、リンク速度に関する情報を保存します。

    既定値: "自動感知"
    有効範囲:
    	- "自動感知" ("Auto-Negotiation")
    	- "10Mbps 半二重"
    	- "10Mbps 全二重"
    	- "100Mbps 半二重"
    	- "100Mbps 全二重"
    	- "1000Mbps 全二重"

    自動感知は選択したときにだけ有効になります。他の値については、無効です。

    注: このパラメータは、ファイバ アダプタには無効です。

    優先ポート (Preferred Port)
    ----------------------------
    RLMT (冗長リンク管理テクノ Redundant Link Management Technology)
    の優先ポートを設定します。優先ポートは、複数のポートにネットワークとのアクティブ
    リンクがあるときにすべてのネットワークトラフィックに使用します。

    既定値: "A"
    有効範囲:
    	- "A"
    	- "B"

    注: このパラメータを使用できるのは、デュアル リンク アダプタだけです。

    RLMT モード (RLMT Mode)
    -------------------------
    既定値: "CLS"
    有効範囲:
    	- "CLS" (ジリンク状態のチェック Check Link State):
    		すべてのネットワーク トラフィックにポートが利用できるかど
    		うかを、RLMT はポートごとにアダプタ ハードウェアによるリ
    		ンク状態の報告を受けて判定します。
    	- "CLP" (ーカルポートのチェック Check Local Port):
    		RLMT はアダプタの 2 ポート間で定期的にパケットを交換し
    		て、その間のネットワーク パスを監視します。このモードに
    		は 2 ポート間で互いを "認識できる" ネットワーク構成が必
    		要です (したがって、ポート間にルータは配置できません)。
    	- "CLPSS" (ーカルポートとセグメンテーション状態のチェック
    		Check Local Ports and Segmentation Status):
    		"CLP" モードと同じ機能をサポートします。さらに、BPDU
    		ハロー パケットを送信してネットワーク セグメンテーションを
    		確認します。スパニング ツリー プロトコルを使用する構成
    		になっているネットワークにギガビット イーサネット スイッチ
    		をインストールした場合にのみ機能します。

    注: RLMT モードの "CLP" と "CLPSS" は、1 つのアダプタでポート間にネ
       ットワーク パスがある構成で動作します。アダプタがバックツーバック接
       続の場合は機能しません。このパラメータを適用できるのは、デュアル
       リンク アダプタだけです。

    優先度オン & VLAN (Priority & VLAN)
    ------------------------------------
    802.1p (QoS) 機能と 802.1q (VLAN) 機能の両方またはいずれかを有効または無効にします。

    既定値: "優先度有効"
    有効範囲:
    	- "優先度有効"
    	- "VLAN 有効"
    	- "優先度 & VLAN 有効"
    	- "優先度 & VLAN 無効"

    注: このパラメータでは、ドライバが上記のパケットを扱う機能が有効になる
       だけです。したがって上記パケットをドライバに渡すプロトコルやアプリケ
       ーションが必要です。

    フロー制御 (Flow Control)
    --------------------------
    自動感知のフロー制御機能を設定します。

    既定値: "Tx & Rx 有効"
    有効範囲:
    	- "オフ":
    		リンク パートナーは PAUSE フレームを送信できません。
    	- "Tx & Rx 有効":
    		どちらのリンク パートナーも PAUSE フレームを送信できま
    		す。

    このパラメータはポート別に設定できます。そのため、
    ケーブルのもう一端のポートで処理できないパラメータの組み合わせがある場合に便利です。
    既定の設定を使用すると、アダプタはピア ポートの機能を自動的に検出します。

    大容量送信オフロード (IPv4) (Large Send Offload (IPv4))
    ----------------------------------------------------
    IPv4 トラフィックの大容量送信オフロード機能を制御します。

    既定値: "オン"
    有効範囲:
    	- "オン":
    		大きいパケットはネットワークに送信する前にアダプタでセ
    		グメント化します。この方法で、プロセッサの負荷を軽減しま
    		す。
    	- "オフ":
    		アダプタはパケットをセグメント化しません。

    注: このパラメータは、Yukon2 チップ以後のアダプタから利用できます。

    大容量送信オフロード v2 (IPv4),
    大容量送信オフロード v2 (IPv6)
    (Large Send Offload v2 (IPv4/IPv6))
    ----------------------------------------
    IPv4 トラフィックと IPv6 トラフィックの大容量送信オフロード バージョン 2 の機能制御に使用します。

    既定値: "オン"
    有効範囲:
    	- "オン"
    	- "オフ"

    注: このパラメータはすべてのアダプタ タイプに使用できるわけではありません。

    RSS (Receive-Side Scaling)
    -------------------------------
    ネットワーク アダプタから受信するネットワーク負荷を複数の CPU 間で調整する機能を有効/無効にします。

    既定値: "オフ"
    有効範囲:
    	- "オン"
    	- "オフ"

    注: このパラメータはすべてのアダプタ タイプに使用できるわけではありません。

    *** Readme ファイルの末尾 ***