    ©Copyright 2002-2007 Marvell®.
    Všechna práva vyhrazena.

    Soubor Readme pro YK51X64.sys, Windows XP/Server 2003 (64 bit)

    Tento soubor obsahuje

1 Přehled
2 Požadované soubory
3 Instalace

3.1 Instalace ovladače
3.2 Aktualizace ovladače

4 Parametry

## 1 Přehled

    YK51X64.sys: Ovladač 64-bit Miniport, NDIS5.1

## 2 Požadované soubory

    Pro instalaci ovladače jsou potřebné následující soubory:

    YK51X64.sys: ovladač Miniport, NDIS5.1
    YK51X64.inf: instalační script
    YK51X64.CAT: digitální podpis (pouze je-li ovladač certifikovaný)

## 3 Instalace

3.1 Instalace ovladače

    Pokud operační systém nemůže najít ovladač pro adaptér, je instalován
    jako „ethernet Controller“ v „Ostatní zařízení“ ve „Správci zařízení“.
    V tomto případě musíte pro instalaci ovladače provést aktualizaci ovladače.
    Podrobnosti naleznete v další části.

3.2 Aktualizace ovladače

    Aktualizace ovladače:

    1.  Klepněte pravým tlačítkem myši na TENTO POČÍTAČ.
    2.  Zvolte SPRAVOVAT.
    3.  Vw „Správci zařízení“ poklepejte na váš adaptér.
    4.  Zvolte OVLADAČ.
    5.  Klepněte na AKTUALIZOVAT OVLADAČ…
    6.  Podle pokynů operačního systému vyhledejte
        ovladač.
    7.  Pokud nalezený nejnovější ovladač, který naleznete, není ten, který chcete
        instalovat, zaškrtněte volbu „Instalovat jeden z ostatních ovladačů“.
    8.  Klepněte na DALŠÍ.
    9.  Ze seznamu ovladačů vyberte ovladač, který chcete instalovat.
    10. Klepněte na DALŠÍ.
    11. Pokud se zobrazí zpráva, že ovladač není digitálně podepsaný
        společností Microsoft, klepněte na ANO.
    12. Pro dokončení instalace klepněte na DOKONČIT.

    POZNÁMKA: Poslední verze ovladače je k dispozici pro stažení z našich
              webových stránek.

## 4 Parametry

    Ovladač vám umožní úpravu některých voleb pro optimalizaci funkce
    vašeho adaptéru.

    1.  V „Síťová připojení“ klepněte pravým tlačítkem myši na adaptér, který
        chcete konfigurovat.
    2.  Zvolte „Vlastnosti“.
    3.  Klepněte na „Konfigurovat“.
    4.  Klepněte na „Vlastní“.
    5.  V rámečku „Vlastnosti“ zvolte volbu, kterou chcete změnit.
    6.  Zadejte požadovanou hodnotu do pole „Hodnota“.
    7.  Klepněte na OK.
        Operační systém opět zavede ovladač se změněným nastavením.

    Parametry podporované ovladačem jsou popsány níže.

    Síťová adresa (Network Address)
    --------------------------------
    Výchozí hodnota:  vypálená adresa adaptéru
    Platný rozsah:    „02-00-00-00-00-01“ až „FE-FF-FF-FF-FF-FF“ (hexadecimálně),
                          kde alespoň „multicast“ bit (bit 0) nesmí být
                          nastaven (indikuje, že pole s adresou obsahuje
                          individuální adresu) a „lokálně administrovaný“ bit
                          (bit 1) je nastaven (adresa byla přiřazena lokálním
                          administrátorem). Tyto dva bity jsou první a druhý bit
                          přenášené po síti LAN.

    UPOZORNĚNÍ: Každá síťová MAC adresa může být v síti použita pouze jednou.
                Přiřazení stejné adresy více než jednomu adaptéru v jedné síti není
                povoleno a může způsobit vážné problémy.

    Pro použití jiné síťové MAC adresy než je ta, která byla vypálena do adaptéru,
    zadejte síťovou adresu v následujícím hexadecimálním formátu:

    	např.: 02-00-5A-98-12-34

    Pokud je pole pro síťovou adresu ponecháno prázdné (nebo je zadán jiný počet
    číslic), bude použita adresa vypálená do adaptéru.

    Jumbo Packet
    -------------
    Určuje velikost rámu podporovanou ovladačem.
    Výkon vaší sítě se obvykle zvýší, pokud jsou použity Jumbo rámy s velikostí
    > 1514.

    Výchozí hodnota: "1514 Bytů"
    Platné hodnoty:
                  - "4088 Bytů"
                  - "9014 Bytů"

    POZNÁMKA: Pokud si nejste jisti, zda vaše síť podporuje Jumbo rámy,
              nenastavujte velikost na > 1514.

    POZNÁMKA: Pro adaptéry fast Ethernet je platný rozsah omezen na 1514.

    Odstranění kontrolního součtu TCP/UDP (IPv4)
    TCP/UDP Checksum Offload (IPv4)
    ---------------------------------------------
    Používá se pro řízení hardwarového odstranění kontrolního součtu pro TCP/IP
    a UDP/IP.
    Není nutné deaktivovat odstranění kontrolních součtů.

    Výchozí hodnota: „Zapnuto“
    Platné hodnoty:
    	- „Zapnuto“
     	- „Vypnuto“

    Možnosti nastartování (Wake-Up Capabilities)
    ---------------------------------------------
    Výchozí hodnota: „Magic Packet a porovnávací vzorek“
    Platné hodnoty:
    	- „Žádné“
    		Možnosti probuzení Wake On LAN jsou znepřístupněny
    	- „Magic Packet“:
    		Probuzení s Magic Packet ze stavu Shutdown, probuzení řízené
                    operačním systémem ze stavu hibernace nebo pohotovostního režimu
    	- „Porovnávací vzorek“ (Pattern Match):
    		Probuzení pomocí balíčku, který obsahuje speciální sekvenci pro
                    režim Shutdown, probuzení řízené operačním systémem ze stavu
                    Hibernace nebo pohotovostního režimu
    	- „Magic Packet a porovnávací vzorek“ (Magic Packet & Pattern Match):
    		Probuzení s oběma ze stavu Shutdown, probuzení řízené operačním
                    systémem ze stavu hibernace nebo pohotovostního režimu
    	- „Změna spojení“ (Link Change):
    		Probuzení se změnou spojení ze stavu Shutdown, probuzení řízené
                    operačním systémem ze stavu hibernace nebo pohotovostního režimu

    Probuzení ze stavu Shutdown (Wake From Shutdown)
    -------------------------------------------------
    Výchozí hodnota: „Vypnuto“
    Platné hodnoty:
    	- „Vypnuto“
    		Vypnutí schopnosti adaptéru probudit systém ze stavu Shutdown.
    	- „Zapnuto“
    		Zapnutí možnosti adaptéru probudit systém ze stavu Shutdown.

    Energy Star
    ------------
    Používá se pro omezení spotřeby energie ve pohotovostním režimu a ve stavu
    hibernace, když jsou zapnuty možnosti Wake On LAN.

    Výchozí hodnota: „Zapnuto“
    Platné hodnoty:
    	- „Vypnuto“
    		V adaptéru nejsou zapnuty žádné funkce úspory energie.
    	- „Zapnuto“:
    		Pro snížení spotřeby energie je rychlost spojení je přepnuta
                    na 10 Mb/s.

    Vyrovnávací paměti příjmu (Receive Buffers)
    --------------------------------------------
    Definuje počet vyrovnávacích pamětí příjmu pro ovladač.
    Pokud systém nebude mít dostatek zdrojů, ovladač nebude zaveden.
    Zvýšení této hodnoty může zvýšit výkon.

    Pro řadu Ethernetových adaptérů Yukon jsou používány následující hodnoty:
    Výchozí hodnota:  50 (decimálně)
    Platný rozsah:    3 – 500 (decimálně)

    Pro řadu Ethernetových adaptérů Yukon2 jsou používány následující hodnoty:
    Výchozí hodnota:  256 (decimálně)
    Platný rozsah:    256 – 512 (decimálně)

    Vyrovnávací paměti pro přenos (Transmit Buffers)
    -------------------------------------------------
    Definuje počet vyrovnávacích pamětí pro přenos pro ovladač.
    Pokud systém nebude mít dostatek zdrojů, ovladač nebude zaveden.
    Zvýšení této hodnoty může zvýšit výkon.

    Pro řadu Ethernetových adaptérů Yukon jsou používány následující hodnoty:
    Výchozí hodnota:  50 (decimálně)
    Platný rozsah:    4 – 200 (decimálně)

    Pro řadu Ethernetových adaptérů Yukon2 jsou používány následující hodnoty:
    Výchozí hodnota:  256 (decimálně)
    Platný rozsah:    256 – 512 (decimálně)

    Zmírnění přerušení (Interrupt Moderation)
    ------------------------------------------
    Pokud dojde k více přerušením, než je specifikovaná četnost, funkce zmírnění
    přerušení začne seskupovat přerušení tak, aby jedno přerušení mohlo obsloužit
    několik datových paketů. Toto povede k sníženému vytížení CPU, ale může to
    způsobit prodloužení čekací doby.

    Výchozí hodnota: „Zapnuto“
    Platné hodnoty:
    	- „Zapnuto“:
    	- „Vypnuto“

    Max. IRQ za sek. (Max IRQ per Sec)
    -----------------------------------
    Určuje četnost přerušení pro funkci zmírnění přerušení.
    Jestliže je zmírnění přerušení nastaveno na „Vypnuto“, bude tento parametr
    ignorován.

    Výchozí hodnota:  5000 (decimálně)
    Platný rozsah:    1000 – 30000 (decimálně)

    Ukládání zpráv o stavu (Log Status Messages)
    ---------------------------------------------
    Určuje zprávy, které mají být zapisovány do žurnálu událostí.

    Výchozí hodnota: „Stavové zprávy“
    Platné hodnoty:
    	- „Všechny zprávy“:
    		Mělo by se používat pouze pro testovací účely.
    	- „Stavové zprávy“
    		Ovladač vygeneruje zápis do žurnálu události při každé změně
                    stavu připojení.
    	- „Varování“:
    		Budou generovány pouze varovné zprávy.
    	- „Chyby“:
    		Budou generovány pouze chybové zprávy.
    	- „Žádné“
    		Všechny zprávy ovladače budou potlačeny (není doporučeno).

    Rychlost a duplex (Speed & Duplex)
    -----------------------------------
    Obsahuje informace o automatickém vyjednávání, možnostech duplexu a rychlosti
    spojení.

    Výchozí hodnota: „Automatické vyjednávání“
    Platné hodnoty:
    	- „Automatické vyjednávání“ (Auto-Negotiation)
    	- „10 Mb/s poloduplexní“
    	- „10 Mb/s plně duplexní“
    	- „100 Mb/s poloduplexní“
    	- „100 Mb/s plně duplexní“
    	- „1000 Mb/s plně duplexní“

    Automatické vyjednávání je umožněno pouze, je-li zvoleno. Pro všechny ostatní
    hodnoty je znepřístupněno.

    POZNÁMKA: Tento parametr není platný pro vláknové adaptéry.

    Preferovaný port (Preferred Port)
    ----------------------------------
    Nastavuje preferovaný port pro RLMT (Redundant Link Management Technology
    - technologie správy redundantních spojení).
    Tento port bude použit pro veškerý provoz na síti v případě, že více než jeden
    port má aktivní připojení k síti.

    Výchozí hodnota: „A“
    Platné hodnoty:
    	- „A“
    	- „B“

    POZNÁMKA: Tento parametr je k dispozici pouze pro adaptéry dual link.

    Režim RLMT (RLMT Mode)
    -----------------------
    Výchozí hodnota: „CLS“
    Platné hodnoty:
    	- „CLS“ (Check Link State - Kontrola stavu spojení):
    		RLMT používá stav spojení hlášený hardwarem adaptéru pro
                    každý jednotlivý port pro určení, zda port může být použit
                    pro provoz na síti nebo ne.
    	- „CLP“ (Check Local Port - Kontrola místního portu):
    		RLMT monitoruje síťovou cestu mezi dvěma porty adaptéru
                    pravidelnou výměnou paketů mezi nimi. Tento režim vyžaduje
                    nastavení sítě, ve kterém dva porty „vidí“ na sebe
                    (tzn., že mezi nimi nesmí být žádný směrovač).
    	- „CLPSS“ (Check Local Ports and Segmentation Status - Kontrola
                    místního portu a stavu segmentace):
    		Podporuje stejné funkce jako režim „CLP“ a navíc kontroluje
                    segmentaci posíláním paketů BPDU.
    		Tento režim je možný pouze v případě, že na síti jsou
                    instalovány Gigabit Ethernet přepínače, které byly
                    konfigurovány pro použití protokolu Spanning Tree.

    POZNÁMKA: RLMT režimy „CLP“ a „CLPSS“ jsou vytvořeny pro fungování v
              konfiguracích, kde existují síťové cesty mezi porty na jednom
              adaptéru. Nejsou ale vytvořeny pro práci v prostředí, kde jsou
              adaptéry propojeny back-to-back. Tento parametr je k dispozici
              pouze pro adaptéry dual link.

    Podpora 802.1p (802.1 Support)
    -------------------------------
    Zapíná/vypíná Quality of Service (QoS) pro určený port.

    Výchozí hodnota: „Zapnuto“
    Platné hodnoty:
    	- „Vypnuto“
    	- „Zapnuto“

    Řízení toku (Flow Control)
    ---------------------------
    Nastavuje možnosti řízení toku pro automatickém vyjednávání.

    Výchozí hodnota: „Tx a Rx zapnuto“
    Platné hodnoty:
    	- „Vypnuto“
    		Žádný připojený partner nemůže posílat rámy PAUSE.
    	- „Tx a Rx zapnuto“
    		Oba partneři mohou posílat rámy PAUSE.

    Tento parametr může být nastaven pro každý port individuálně. To pomáhá,
    jestliže port na konci kabelu není schopen zpracovat všechny možné kombinace.
    Při výchozím nastavení adaptér automaticky detekuje možnosti připojeného portu.

    Snižování zátěže rozsáhlého odeslání (IPv4) (Large Send Offload (IPv4))
    ------------------------------------------------------------------------
    Používá se pro ovládání možnosti snižování zátěže rozsáhlého odeslání pro IPv4.

    Výchozí hodnota: „Zapnuto“
    Platné hodnoty:
    	- „Zapnuto“:
    		Před posláním do sítě jsou velké pakety segmentovány v adaptéru.
                    Při použití této metody se sníží zatížení procesoru.
    	- „Vypnuto“
    		Pakety nejsou segmentovány adaptérem.

    POZNÁMKA: Tento parametr je k dispozici pouze u adapterů, založených na čipu
              Yukon2.

    *** Konec souboru Readme ***